New Project

Technical Review

2026. 1. 6.

目次

1. 解析境界確認

2. 入力物性情報

3. 境界条件

4. 荷重条件

5. 施工段階

6. 解析ケース

# 1. 解析境界確認

(1) 作成されたモデルの横の幅は155 mであり、高さは180.039 mです。

(2) 全体モデルの地盤要素は3653個であり、構造要素は70個です。 (総 3723個要素)

[注意] モデルの境界範囲が非常に大きい場合は解析時間が長く掛り、小さい場合は境界面から応力分配にエラーが発生する場合がありますので、注意する必要があります。

(3) 一般的な解析境界の確認

- 地盤変形

- 重力式擁壁

- 盛土モデル

- 浅い基礎

- 深い基礎

- 土留め掘削

- 掘削（補強なし）

# 2. 入力物性情報

(1) 現モデルに入力された地盤物性情報は下表になります。

ID | 名前 | モデル種類 | 弾性係数 (kN/m2) | 湿潤単位体積重量 (kN/m3) | 飽和単位体積重量 (kN/m3) | ポアソン比 | 粘着力 (kN/m2) | 内部摩擦角 ([deg])
1 | Ⅰ等級岩 | Mohr Coulomb | 2.72e+007 | 26.5 | 27.5 | 0.21 | 2025 | 46.5
2 | Ⅱ等級岩 | Mohr Coulomb | 1.34e+007 | 25.8 | 26.8 | 0.23 | 1013 | 39.5
3 | Ⅲ等級岩 | Mohr Coulomb | 6.18e+006 | 24.5 | 25.5 | 0.24 | 650 | 34
4 | Ⅳ等級岩 | Mohr Coulomb | 1.13e+006 | 23.3 | 24.3 | 0.27 | 310 | 33
5 | Ⅴ等級岩 | Mohr Coulomb | 3.06e+005 | 21.8 | 22.8 | 0.31 | 85 | 30

- 既設計で活用した類似の地盤物性情報を確認するためには、地盤物性 DB をクリックして下さい。

- 地盤物性 DB

(2) 入力された構造特性情報は下表になります。

ID | 名前 | 部材種類 | 弾性係数 (kN/m2) | ポアソン比 | 単位重量 (kN/m3) | 水平間隔 (m) | 断面形状
1 | SoftS/C | 梁 | 5e+006 | 0.3 | 24 | 1 | 長方形
2 | Hard S/C | 梁 | 1.5e+007 | 0.3 | 24 | 1 | 長方形

# 3. 境界条件

- 現モデルに定義された境界条件は次のようになります。

(1) 境界セット : 境界セット

- 拘束条件 (固定: 0個 節点、ヒンジ: 32個 節点、ローラー(X方向): 58個 節点、ローラー(Z方向): 0個 節点、回転: 0個 節点)

- 定義した境界条件が正しいか確認して下さい。

# 4. 荷重条件

- 現モデルに定義された荷重は次のようになります。

(1) 荷重セット : Self Weight

- 自重(X方向: 0、Z方向: -1)

- 通常、自重の方向は重力方向(Z方向)に-1と入力しなければなりません。

- 解析に定義した荷重条件が正しいか確認して下さい。

# 5. 施工段階

- 現モデルに定義された施工段階は次のようになります。

(1) 段階1 : 初期応力 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 変位初期化

- 現段階で追加されたメッシュセット : 7 個

- 現段階で追加された境界セット : 1 個

- 現段階で追加された荷重セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積されたメッシュセット : 7 個

- 現段階まで解析に使用する累積された境界セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積された荷重セット : 1 個

(2) 段階2 : ダミー [ステップ毎の静的非線形解析]

- 変位初期化

- 現段階で指定した解析モデルが存在しません。

(3) 段階3 : 左トンネル掘削 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 荷重分担率 (0.4, 0.6)が適用されて、このことによって 応力の再分配は段階3, 段階4にかけて進行されます。

- 現段階で削除されたメッシュセット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積されたメッシュセット : 6 個

- 現段階まで解析に使用する累積された境界セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積された荷重セット : 1 個

(4) 段階4 : 左トンネル支保 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 現段階で追加されたメッシュセット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積されたメッシュセット : 7 個

- 現段階まで解析に使用する累積された境界セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積された荷重セット : 1 個

(5) 段階5 : 右トンネル掘削 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 荷重分担率 (0.4, 0.6)が適用されて、このことによって 応力の再分配は段階5, 段階6にかけて進行されます。

- 現段階で削除されたメッシュセット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積されたメッシュセット : 6 個

- 現段階まで解析に使用する累積された境界セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積された荷重セット : 1 個

(6) 段階6 : 右トンネル支保 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 現段階で追加されたメッシュセット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積されたメッシュセット : 7 個

- 現段階まで解析に使用する累積された境界セット : 1 個

- 現段階まで解析に使用する累積された荷重セット : 1 個

(7) 段階7 : 最終 [ステップ毎の静的非線形解析]

- 変位初期化

- 現段階で指定した解析モデルが存在しません。

# 6. 解析ケース

- 現在モデルに定義された解析ケースは次のようになります。

(1) 解析 [施工段階解析]

- 施工段階の解析モデルは前の章[施工段階情報]を参照してください。

** 入力された全ての解析ケースが解析に必要するデフォルト条件を満足するので、解析を実行して下さい。