Skip to content

# 지보단 복사 Home > 모델링 > 구조물수정 > 지보단 복사

## 개요

- "현재"단 평면 View에서 작업한 Strut, 보강재/브레이싱을 다른 단으로 복사 또는 이동하는 기능입니다.

- Command Line : `CS` 입력

## 상세설명

- 주1) 지보단 복사 및 이동 과정입니다.

  - (1) Command Line에 CS를 입력합니다. 여기서 CS는 "지보단 복사" 단축 명령어입니다.

  - (2) 지보단 복사 입력창이 활성화됩니다.

### 대상 지보단

- "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 설정한 지보단 층이며, 선택한 지보재 및 보강재/브레이싱 객체를 복사 또는 이동할 지보단을 Check합니다.

### 객체 선택

- 복사 또는 이동할 지보재 및 보강재/브레이싱을 선택합니다. 이 때 평면 View상에 있는 중간말뚝, 흙막이 벽체, 띠장, 그라우팅을 선택하더라도 복사 또는 이동은 되지 않습니다.

### 확인

- 버튼을 클릭하게 되면 선택한 지보단으로 복사 또는 이동됩니다. 이 때 복사 또는 이동된 지보재 및 보강재/브레이싱을 확인하려면 평면 View Control에서 단수를 Check하며 확인 가능합니다.