Skip to content

# Move Home > 캐드기능 > 수정 > Move

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 지정된 방향으로 지정된 거리만큼 이동합니다.

- Command Line : `M` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 이동되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 이동되지 않습니다.

- 주3) 가시설 구성 부재 이동시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 가시설 구성 부재 이동

  - Free Mode시 가시설 구성 부재 이동

### 객체 선택

- 이동할 객체를 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.

### 기준점 또는 변위 지정

- 기준점을 지정하거나 변위값을 입력합니다.

### 변위의 두 번째 점 지정

- 한 점을 지정하거나 ENTER 키를 누릅니다.