Skip to content

# GXT Quick Reference Home > 파일 > GXT Quick Reference

- VERSION : MIDAS GEOXD Analysis 버전 표시

- UNIT : Unit System (단위계)

  - sFORCE : GXT파일 생성 시 사용된 하중의 단위
  - sLENGTH : GXT파일 생성 시 사용된 길이의 단위

- PROJINFO : Project Information

  - 프로젝트 기본정보(사용자, 회사명)

## PROJSET : Project Setting

- strProjName : 프로젝트명
- strProjDate : 작성 날짜
- nStandardSteel : 국가표준(강종)
- nAnalKind : 해석 종류
  - /0: 탄소성보법
  - /1: FEM
  - /2: FEM + 탄소성보법
- nAnalPos : 탄소성보 해석위치
  - /0: 좌측, 1: 우측
- nModelType : 모델
  - /0: 우측 반단면, 1: 전단면
- dBackWidth : 배면폭
- dExcavWidth : 굴착폭
- dExcavDepth : 최대 굴착깊이
- dModelHeight : 전 모델높이
- nSlopType : 배면경사
  - /0: 기본입력,
  - /1: FEM 선형변화
- bSlop(L) : 배면경사 고려여부(좌)
- dAlpha(L) : 경사각(좌)
- dB(L) : 소단폭(좌)
- dH(L) : 높이(좌)
- bSlop(R) : 배면경사 고려여부(우)
- dAlpha(R) : 경사각(우)
- dB(R) : 소단폭(우)
- dH(R) : 높이(우)

- iFEMSlopCount : 배면의 선형변화 입력 행 개수
- aFEMSlop[0].dX : 배면의 선형변화 1행의 x 값
- aFEMSlop[0].dLevel : 배면의 선형변화 1행의 Elevation 값
- nExtrapolType : Extrapolation Type
  - /0: Set to Zero
  - /1: Closest Value
  - /2: Linear Extrapolaion
- bModifiedGL : 흙막이벽 연장 이격거리의 사용여부
- dModifiedGL : 흙막이벽 연장 이격거리
- nBreakLine : 가상파괴면 산정기준
  - /0: 최대 굴착면
  - /1: 흙막이벽 끝단
- nAnalType : 탄소성보법 해석방법
  - /0: 해석법1
  - /1: 해석법2
- bFEMAType : 한계상태 평형법 사용여부

## GEOMATL : Definition of Soil (지반의 정의)

- iGMAT : Data의 고유 ID(사용자 정의 가능)
- strName : 지반 이름
- crColor : 지반 색상
- nFigure : 형상
  - /0: GC, 1: GM, 2: GP, 3: SC, 4: SM, 5: SP, 6: CL, 7: ML, 8: 매립토
  - /9: 붕적토, 10: 충적토, 11: 풍화잔류토, 12: 풍화암, 13: 연암, 14: 경암
- nType : 지반구성
  - /0: 하단깊이
  - /1: 지반개량
  - /2: 뒤채움
- dLevel : 하단깊이

- nExtrapolType : Extrapolation Type
  - /0: Set to Zero
  - /1: Closest Value
  - /2: Linear Extrapolaion
- iSlopCount : 지반의 선형변화 입력 행 개수
- dX : 지반의 선형변화 1행의 x 값
- dLevel : 지반의 선형변화 1행의 Elevation 값
- dG : 습윤단위중량
- dGSat : 포화단위중량
- bVariation : 선형변화 적용 고려여부
- dC : 점착력
- dPhi : 내부마찰각
- dFr : 주변마찰저항
- dN : N값
- dE : 지반탄성계수
- dKh : 수평지반 반력계수
- nNOpt : 수평지반 반력계수 입력방법
  - /0: 직접 입력
  - /1: 제안식의 사용
- dEFr : 주변마찰저항
- nGType : 지반 종류
  - /0: 사질토
  - /1: 점성토
- dPr : 포아송비
- dK0 : 정지토압계수
- dKx : 투수계수(수평방향)
- dKy : 투수계수(연직방향)
- dVw : 함수비
- nModel : 재료구성모델
  - /0: Elastic
    - /dIncElasticity: 탄성계수 증감
    - /dRefHeight: 기준깊이
  - /5: Mohr Coulomb
    - /dIncElasticity: 탄성계수 증감
    - /dIncCohesion: 점착력 증감
    - /dRefHeight: 기준깊이
    - /bDilatancyAngle: 팽창각 고려여부
    - /dDilatancyAngle: 팽창각
    - /bTensileStrength: 인장강도 고려여부
    - /dTensileStrength: 인장강도
  - /7: Hyperbolic
    - /dInitBulkModul: 초기재하계수
    - /dExponent_n: 초기 강성을 위한 지수
    - /dFailureRatio: 파괴비
    - /bUserKur: 제하-재재하 계수 고려여부
    - /dKur: 제하-재재하 계수
    - /bUserKb: 부피 계수번호 고려여부
    - /dKb: 부피 계수번호
    - /dMinConfStress: 부피 계수를 위한 지수
    - /dMinTangentModulus: 최소 접선계수
    - /dExponent_m: 최소 구속압력
    - /dAtmPressure : 대기압
  - /10: Modified Cam-Clay
    - /dOverConsolRatio: 과압밀비
    - /dSlopConsolLine: 정규압밀선의 기울기
    - /dSlopConsolOver: 과-압밀(팽창)선의 기울기
    - /dCriticalStateVol: p'가 1일 때의 비적
    - /dSlopCriticalLine: 임계상태선의 기울기
    - /bUserPc: 전-압밀 압력의 고려여부
    - /dPc: 전-압밀 압력

## BOTSURFACE : Bottom Surface Definition (굴착 저면 정의)

- iSpaceCount : 구간 입력 개수
- aSpace[0] : 첫번째 구간 입력값
- aSpace[1] : 두번째 구간 입력값
- aSpace[iSpaceCount-1] : 마지막 구간 입력값
- iElevationCount : 구간 별 H1, H2 입력 개수
- aElevation[0].dE1 : 첫번째 H1 입력값
- aElevation[0].dE2 : 첫번째 H2 입력값
- aElevation[iElev.-1].dE2 : 마지막 H2 입력값

## SECTION : section (흙막이벽과 중간말뚝의 정의, 지보재의 정의, 벽체와 슬래브의 정의)

- iSECT : Data의 고유 ID
- nID : Data에 내부적으로 부여된 번호(iSECT와 동일한 값을 입력해도 무관)
- strName : 이름
- nType : 단면 유형
  - /0: 흙막이벽의 종류
  - /1: 지보재의 종류
  - /2: 벽체 및 슬래브
- nSubType : 상세 유형
  - /0: 흙막이벽(우측)
  - /1: 흙막이벽(좌측)
  - /2: 흙막이벽(양측)
  - /3: 중간말뚝
  - /4: 지보재(Strut, Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail, Tie Rod, Raker)
  - /5: 벽체
  - /6: 슬래브
- nShape : 형상
  - /0: 흙막이벽의 H-Pile
  - /1: 흙막이벽의 Sheet Pile
  - /2: 흙막이벽의 CIP
  - /3: 흙막이벽의 SCW
  - /4: 흙막이벽의 D-Wall
  - /5: 흙막이벽의 User
  - /6: 지보재의 Strut
  - /7: 지보재의 Earth Anchor
  - /8: 지보재의 Rock Bolt
  - /9: 지보재의 Soil Nail
  - /10: 지보재의 Tie Rod
  - /11: 지보재의 User
  - /12: 벽체 및 슬래브의 벽체
  - /13: 벽체 및 슬래브의 슬래브
  - /14: 지보재의 Raker
  - /15: 지보재의 Strut Pipe
- nSubShape : 상세 형상
  - 지보재의 Strut일 때,
    - /0: Strut-H
    - /1: Strut-SPS
    - /2: Strut-Slab
  - 흙막이벽의 Sheet Pile일 때,
    - /0: 일반
    - /1: Member Section
    - /2: Alternative Box Type(1매 건너 조합형)
    - /3: Alternative Double Box Type(2매 건너 조합형)
    - /4: H-pile 조합형(1매 건너 조합형)
    - /5: H-pile 조합형(3매 건너 조합형)
    - /10: 광폭 Z-Type(XZ)
    - /11 광폭 U-Type(XU)
    - /12: double 광폭(DXU)
- strDBName : DB 이름
- strSectName : 단면 이름
- nOption : 특성 입력방법
  - /0: 직접 입력
  - /1: DB에서 입력
- dSize : 단면의 치수 정보
- ex: H형강일 경우,
  - /0: H
  - /1: B
  - /2: tw
  - /3: tf - /나머지는 0을 입력
- nType : 재질 유형
  - /1: Concrete
  - /2: Steel
  - /3: Strand
  - /4: Rebar
  - /5: Sheet pile
  - /100: 사용자 정의
- strMatlName : 재질 이름
- strStandard : 재질 기준
- dE : 탄성계수
- dNu : 포아송비
- dUnitW : 단위중량
- dAlpha : 열팽창계수

### Material

- strMatlName2 : Concrete 재질 이름(CIP)
- strStandard2 : Concrete 재질 기준(CIP)
- dESEC, dDSDC : 탄성계수비(CIP), 단위중량비(CIP)
- dPs, dPc : 포아송비(steel)(CIP), 포아송비(concrete)(CIP)
- dStiffFact : Factor(CIP)
- nType2 : 재질 유형
  - /1: Concrete
  - /2: Steel
  - /3: Strand
  - /4: Rebar
  - /5: Sheet pile
  - /100: 사용자 정의

### Stiffness

- dArea : 단면적
- dIy, dIz : 단면 2차 모멘트
- dZy, dZz : 단면계수
- dRy, dRz : 단면 회전반경
- nPos : 설치 위치
  - /0: 흙막이벽 우측
  - /1: 흙막이벽 좌측
  - /2: 흙막이벽 양측
  - /3: 중간말뚝
- dLevel : 설치 깊이(우)(Strut)
- dSpace, bConvCIP : 수평간격, H-Pile 간격(CIP, SCW), 환산단면 적용여부(CIP, SCW)
- dCIPSpace, dCIPDia : CIP간격(CIP, SCW), CIP 환산직경(CIP, SCW)
- dPilePos : 중간말뚝 설치위치

### Buttress

- dAngle : 설치각도
- dFreeL : 자유장(강축길이)
- dFixL : 정착장(약축길이)
- dInitF : 초기작용력
- dLoss : 손실률
- dAddF : 부가하중
- nNum : 개수
- dD : 천공장

### Wall & Slab

- dTopLevel : 벽체의 상단 표고
- dStartPos : 슬래브 시작 위치, 벽체의 설치 위치
- dEndPos : 슬래브 끝 위치
- nBackFill : 뒤채움 유형
  - /0: 뒤채움 없음
  - /1: 오른쪽 뒤채움
  - /2: 왼쪽 뒤채움
- bPartStrut : 부분설치 여부
- iPartStrutCount : 중간말뚝 구간선택 수
- aPartStrut : Strut의 부분설치되는 구간 정보
- dKLength : 변위가 0이 되는 지점까지 거리
- dLeftLevel : 설치깊이(좌)(Strut)

## LOAD : Define Surface Load (하중의 정의)

- iupld : Data의 고유 ID
- nType : 유형
  - /0: 과재하중
  - /1: 집중하중
  - /2: 선하중
  - /3: 분포하중
  - /4: 철도하중
- strName : 이름
- nPos : 작용위치
  - /0: 배면(좌측), 1: 배면(우측)
  - /2: 배면(좌측, 우측)
- nLoadedType : 작용형식
  - /0: 상시하중
  - /1: 임의하중
- dW : w(과재하중의 크기)
- dX : x(분포하중의 시작 위치)
- nOpt : 하중분포
  - /0: 2:1분포법
  - /1: 45분포법
  - /2: 사용자 정의
- dPosH : 하중 작용 깊이
- dPosB : 하중 작용 위치
- dB : 하중 작용 폭
- dAlpha : 분포각
- iLoadCount : 개수(집중하중, 선하중, 분포하중)
- aLoad[0].x : 첫번째 x 입력값(분포하중은 d)
- aLoad[0].p, aLoad[0].l : 첫번째 p 입력값(집중하중, 선하중)
- aLoad[0].w1, aLoad[iLoadCount-1].w2 : 첫번째 w1, 마지막 w2 입력값(분포하중)
- dTrainW[0], dTrainW[1], dTrainW[2] : w1, w2, w3 입력값(철도하중)
- nLoadedBackPos : 하중위치
  - /0: G.L
  - /1: 배면상단

## ADJA-STRUCT : Adjacent Structure Definition (인접구조물의 정의)

- iABLD : Data의 고유 ID
- nType : 유형
  - /0: 주변빌딩
  - /1: 터널 및 관로
  - /2: 지하구조물
  - /3: 사용자 정의
- strName : 이름
- nPos : 인접구조물의 기준위치
  - /0: 흙막이벽(우)
  - /1: 흙막이벽(좌)
- x, z : x, z 입력값

### Material(재질)

- nType : 재질 종류
  - /1: Concrete
  - /2: Steel
  - /3: Strand
  - /4: Rebar
  - /100: 사용자 정의
- strMatlName : 재질 이름
- strStandard : 재질 기준
- dE : 탄성계수
- dNu : 포아송
- dUnitW : 단위중량
- dAlpha : 열팽창계수

### Building(주변빌딩)

- B : B(건물 폭)
- tw : 벽두께
- ts : 슬래브두께
- w1 : w1(분포하중1)
- w2 : w2(분포하중2)
- nOpt : 하중분포
  - /0: 2:1분포법
  - /1: 45분포법
  - /2: 사용자 정의
- a : 분포각

### Tunnel(터널, 관로)

- nType : 유형
  - /0: 관로
  - /1: 3심원
  - /2: 5심원
- t : 두께
- R1, R2, R3 : R1, R2, R3
- A1, A2, A3 : A1, A2, A3
- nExcvType : 굴착유형
  - /0: Full Face Cut
  - /1: Bench Cut 1
  - /2: Bench Cut 2
  - /3: Ring Cut 1
  - /4: Ring Cut 2
  - /5: CD Cut
- h1, h2, b : h1, h2, b(Bench Cut, Ring Cut의 폭)
- a1, a2 : a1, a2(Bench Cut, Ring Cut의 각도1, 각도2)
- cx, cz, r : cx, cz(CD Cut의 중심 좌표), r(CD Cut의 반경)

### Tunnel-rock bolt(Rock Bolts)

- bRockBolt : Rock Bolts 고려여부
- nRockNum : Rock Bolts 개수
- dRockLength : Rock Bolts 길이
- dRockPitch : Rock Bolts Pitch
- dRockSpace : Rock Bolts 간격
- bAddCDRock : CD Cut 경계면에 Rock Bolts 추가여부
- nAddCDRockNum : 추가 Rock Bolts 개수
- nAddCDRockLength : 추가 Rock Bolts 길이
- dAddCDRockPitch : 추가 Rock Bolts Pitch
- dAddCDRockOffset : 추가 Rock Bolts Offset
- nType : 재질 종류
  - /1: Concrete
  - /2: Steel
  - /3: Strand
  - /4: Rebar
  - /100: 사용자 정의
- strMatlName : Rock Bolts 재질 이름
- strStandard : Rock Bolts 재질 기준
- dE, dNu : 탄성계수, 포아송비
- dUnitW, dAlpha : 단위중량, 열팽창계수
- nType : 단면 종류
  - /0: DB
  - /1: 사용자 정의
- strSectName, strStandard : Rock Bolts 단면 이름, 단면 기준
- dArea : Area(단면적)
- dIy, dIz : 단면 2차 모멘트
- dZy, dZz : 단면계수
- dRy, dRz : 단면 회전반경

### Tunnel-shotcrete(Shotcrete)

- bShotMatl : Shotcrete 추가여부
- nType : 단면 종류
  - /1: Concrete
  - /2: Steel
  - /3: Strand
  - /4: Rebar
  - /100: 사용자 정의
- strMatlName : 재질 이름
- strStandard : 재질 기준
- dE, dNu : 탄성계수, 포아송비
- dUnitW, dAlpha : 단위중량, 열팽창계수
- dShotThick : Shotcrete 두께
- dShotEla : Shotcrete의 탄성계수
- bAddCDShot : CD Cut일때 Shotcrete의 추가여부
- iCoreStagCount : 시공단계 Core 개수
- aCoreStag[0].nCoreStag : Core[1]에서의 Core 개수
- aCoreStag[0].nRockStag : Core[1]에서의 Rock Bolts 개수
- aCoreStag[0].nShotStag : Core[1]에서의 Shotcrete 개수

### Tunnel-LDF(시공단계, 시공단계 하중분담율)

- iStagLDFCount : 시공단계 하중분담율(LDF) 개수
- strName : 기준 이름
- iLDFCount : 시공단계 개수
- aLDF[0].nAfterStag : 첫번째 Core 1번 굴착 이후 시공단계 입력값
- aLDF[0].dLDF : 첫번째 하중분담율(LDF) 입력값
- aLDF[iLDFCount-1].dLDF : 마지막 하중분담율(LDF) 입력값

### Sub-structure(지하구조물)

- iWidthCount : 폭 입력 개수
- Width[0] : 첫번째 폭 입력값
- Width[iWidthCount-1] : 마지막 폭 입력값
- iHeightCount : 높이 입력 개수
- Height[0] : 첫번째 높이 입력값
- Height[iHeightCount-1] : 마지막 높이 입력값
- twe, twi : 외부 벽두께, 내부 벽두께
- tse, tsi : 외부 슬래브두께, 내부 슬래브두께
- w[0], w[1] : 첫번째 하중 값, 두번째 하중 값
- w[iWidthCount-1] : 마지막 하중 값
- iActHeightCount : Partial Activation의 최대 행 개수
- iActWidthCount : Partial Activation의 최대 열 개수
- Act[0][0] : 첫번째 행, 열의 Partial Activation Check 여부
- Act[iHeightCount-1][iWidthCount-1] : 마지막 행, 열의 Partial Activation Check 여부

### user(사용자 정의)

- iLineListCount : Polyline List 입력 개수
- x : x(Polyline의 기준위치)
- z : z(Polyline의 기준위치)
- iPolyCount : Polyline 입력 개수
- aPoly[0].dx : 첫번째 dx 입력값
- aPoly[0].dz : 첫번째 dz 입력값
- aPoly[0].t : 첫번째 t 입력값
- x iLineListCount : Polyline List 입력 개수만큼 반복

## ADJA-STAGE : Adjacent Structure Stage (인접구조물간 시공단계 정의)

- iASTG : Data의 고유 ID
- strName : 인접구조물 이름

## INIT-STAGE : Initial Stage (초기변수 정의)

- nAnalType : 단계별 해석방법
  - /0: 탄소성법
  - /1: 관용법
- nCehpType : 토압종류
  - /0: Rankine 토압
  - /1: Coulomb 토압
  - /2: 경험토압
- dDelta : 벽마찰각
- bWprs : 수압고려여부
  - /0: YES
  - /1: NO
- dUnitW : 지하수 단위중량
- dInitWL : 초기 수위
- dDiffWL : 수위차
- nSoil : 토질정수
  - /0: 평균치
  - /1: 토층별
- nKa : 토압계수
  - /0: 고려
  - /1: 비고려
- dA1, dA2, dA3 : 각 시공단계의 굴착깊이에 곱해지는 Factor
- dW : 토압의 크기

## CONST-STAGE : Define Construction Stage (시공단계의 정의)

- iCSTG : Data의 고유 ID
- strName : 이름

### Excavation level(굴착깊이), Wall & Slab(벽체 및 슬래브)

- bUse : 굴착깊이(벽체 및 슬래브) 선택여부
- dLevel : 굴착깊이(벽체 및 슬래브) 입력값

### Buttress(지보재), Surface Load(임의하중), Soil Layer Change(토층변경)

- bUse : 지보재(임의하중, 토층변경) 선택여부
- iActiveCount : 지보재 생성 개수(임의하중 작용 개수, 지반의 개수)
- aActive[0] : 생성할 지보재(임의하중,토층변경)의 iSECT 번호 List
- iDeactiveCount : 지보재 해체 개수(임의하중 해제 개수, 지반의 개수)
- aDeactive[0] : 해체할 지보재(임의하중,토층변경)의 iSECT 번호 List
- iDeactive2Count : 지반의 개수
- aDeactive2[0] : 변경될 배면측 지반의 iGMAT 번호 List

### Change in Soil Type(토압 종류 변경)

- bUse : 토압종류 선택여부
- nType : 토압 종류
  - /0: Rankine 토압
  - /1: Coulomb 토압
  - /2: 경험토압
- dDelta : 벽마찰각
- nLoadType : 토압유형
  - /0: Peck 토압
  - /1: 임의토압
- nSoil : 토질정수
  - /0: 평균치
  - /1: 토층별
- nKa : 토압계수
  - /0: 고려
  - /1: 비고려
- nH : 토압높이
  - /0: 굴착깊이 사용
  - /1: 직접지정
- dH : 토압높이
- dA1, dA2, dA3 : 각 시공단계의 굴착깊이에 곱해지는 Factor
- dW : 토압의 크기
- iEprsCount : 임의토압 입력 개수
- aEprs[0].h : 첫번째 h 입력값
- aEprs[0].w1 : 첫번째 w1 입력값
- aEprs[0].w2 : 첫번째 w2 입력값
- aEprs[iEprsCount-1].w2 : 마지막 w2 입력값

### Water level & Water Pressure Change(수위 및 수압변경)

- bUse : 수압변경 선택여부
- nType : 변경 유형
  - /0: 수위변경
  - /1: 수압변경
- bExcvWL : 굴착측 수위 변경여부
- bBackWL : 배면측 수위 변경여부
- bDiffWL : 수위차 변경여부
- bUnitW : 지하수 단위중량 변경여부
- dExcvWL : 굴착측 수위
- dBackWL : 배면측 수위
- dDiffWL : 수위차
- dUnitW : 지하수 단위중량
- iChangeWPCount : 수압변경 입력 개수
- aChangeWP[0].h : 첫번째 h 입력값
- aChangeWP[0].p : 첫번째 p 입력값
- aChangeWP[iChangeWPCount-1].p : 마지막 p 입력값

## ANAL-OPTION : Analysis Option (해석옵션)

- dDivRmdl : 흙막이 벽체 분할간격
- dCheckX : 지반침하량 검토 간격
- nNLOpt : 비선형 반복해석 방법
  - /0: 초기강성법
  - /1: Newton-Raphson
- LastCstgK : 최종 굴착 시공단계(근입장 검토 시공단계)
- bPermanentCstg : 영구조건 검토여부
- PermanentCstgK : 영구조건 검토시공단계

### Stage Analysis Type : Elasto-Plastic Method(탄소성보법)

- nMaxItr : 최대 반복계산 횟수
- dTol : 오차한계
- nBC : 흙막이벽 하단 지지조건
  - /0: 자유단
  - /1: 고정단
  - /2: 힌지
- dMaxK : 최소 지반 반력계수
- dPaW_u : 굴착상면 주동토압 폭
- dPaW_l : 굴착하면 주동토압 폭
- dPpW : 굴착하면 수동토압 폭
- bHivingL : 히빙검토시 굴착길이 고려여부
- dHivingL : 히빙검토시 굴착길이
- bCaspe : 지반침하량 검토방법(Caspe) 고려여부
- bPeck : 지반침하량 검토방법(Peck) 고려여부
- nPeck : Peck의 토층종류
  - /0: 사질토
  - /1: 점성토
- bBauer : 지반침하량 검토방법(Bauer) 고려여부
- dBauerDr : Bauer의 상대밀도
- dBauerHard : Bauer의 시공난이도
  - /0: 1.00
  - /1: 1.02
  - /2: 1.05
- dBauerSkill : Bauer의 작업숙련도
  - /0: 0.8
  - /1: 0.9
  - /2: 1.00
- bClough : 지반침하량 검토방법(Clough) 고려여부
- nClough : Clough의 토층종류
  - /0: 사질토
  - /1: 견고한 점토
  - /2: 연약한 점토
- bHardGLevel : 단단한 지반까지 거리 고려여부
- dHardGLevel : 단단한 지반까지 거리
- bSelfBasePoint : 자립식 기준점 변경 고려여부
- dSelfBasePoint : 자립식 기준점 변경
- bSoilLength : 선단 소일시멘트 길이 고려여부
- dSoilLength : 선단 소일시멘트 길이
- nPlasticFlex : 소성변위 고려여부
- nSelfCheckType : 자립식 근입장 검토 방법
  - /0: 모멘트 균형법
  - /1: 간략식

### Stage Analysis Type : FEM

- nNLMaxItr : 비선형 해석 최대 반복계산회수
- dNLTol : 비선형 해석 오차한계
- nSPMaxItr : 투수해석 최대 반복계산회수
- dSPTol : 투수해석 오차한계
- dMaxSize : 지반 최대 Mesh 크기
- bKO : KO condition 고려여부
- bInterface : interface 요소 고려여부
- dRInterF : 계면강도계수
- dVirtualThick : 가상요소두께
- bGap : Gap Value 고려여부
- dGapVal : Gap Value
- nType : Mode-II Model 형식
  - /0: 취성거동
  - /1: 일정 전단 강성 감소 거동
  - /2: 사용되지 않음
- dRedStiff : 강성감소
- bMultiHard : 다중선형 경화 고려여부
- nNumCoh : 점착력 경화 정의 개수
- nNumFric : 내부마찰각 경화 정의 개수
- dAppliedSeepageResult : 적용수압
  - /0: 이전단계 투수결과 사용
  - /1: 정수위 사용
- bTransBC : 바닥면 수평변위제어 고려여부
- bQuadratic : 지반 고차요소 적용 고려여부
- icohMultiCount : 점착력 경화 정의 입력 개수
- cohMultiArr[0].up : 첫번째 up 입력값
- cohMultiArr[0].hard : 첫번째 점착력 입력값
- iintFriCount : 내부마찰각 경화 정의 입력 개수
- intFriArr[0].up : 첫번째 up 입력값
- intFriArr[0].hard : 첫번째 내부마찰각 입력값

### Stage Analysis Type : FEM - Right Retaining Wall Cut-off, FEM - Left Retaining Wall Cut-off

- Right Retaining Wall Cut-off, FEM
- Left Retaining Wall Cut-off
- bUse : 고려여부
  - /Yes: 고려
  - /NO: 고려 안함
- dWidth : 차수벽 적용폭
- dPos : 차수벽 시작깊이
- dDepth : 차수벽 깊이
- dGap : 흙막이벽에서 떨어진 차수벽 거리
- GmatK : 재료특성

## PREDESIGN : Preliminary Design (예비설계)

- nAllowableFactor : 가시설 구조물 허용응력 보정계수의 종류
  - /0: 신강재 사용(보정계수:1.50)
  - /1: 구강재 사용(보정계수:1.25)
  - /2: 사용자 정의
- dAllowableFactor : 가시설 구조물 허용응력 보정계수
- nAllowableTension : 강선의 허용인장력
  - /0: 일시, 2년 미만
  - /1: 영구, 상시, 2년 이상
  - /2: 영구, 지진시, 2년 이상
- dRBSF : Rock Bolt의 안전율
- dSNSF : Soil Nail의 안전율
- nAllowableSpec : 강재의 허용응력 기준
  - /0: 지하철 설계기준(2002)
  - /1: 철도교 설계기준(일반)
  - /2: 철도교 설계기준(철도하중 직접지지)
  - /3: 지하철 설계기준(2005)
  - /4: 도로교 설계기준(2005)
- dModFactor : 재사용 및 부식을 고려한 허용응력 보정계수
- bSPI_Buckling : 좌굴 고려여부
- bSPI_UnFact : 보정계수 미고려여부

## DESIGN-OPTION : Design Option (설계옵션)

- bPreChange : 전처리에서 변화가 있었는지의 여부 - /YES: 있음 - /NO: 없음
- iForceReadType : 적용 부재력값
  - /0: 탄소성법
  - /1: FEM
  - /2: 불리한값
- iStlDesignCode : 강재의 허용응력 기준
  - /0: 지하철 설계기준(2002)
  - /1: 철도교 설계기준(일반)
  - /2: 철도교 설계기준(철도하중 직접지지)
  - /3: 지하철 설계기준(2005)
  - /4: 도로교 설계기준(2005)
- StructAllowFact : 가시설 구조물 허용응력 보정계수
- StlCorrosionFact : 재사용 및 부식을 고려한 허용응력 보정계수
- nAllowableTension : 강선의 허용인장력
  - /0: 일시, 2년미만
  - /1: 영구, 상시, 2년이상
  - /2: 영구, 지진시, 2년이상
- nStructAllowFact : 허용응력 보정계수 선택항목
  - /0: 신강재
  - /1: 구강재
  - /2: 사용자 정의
- ConcAllowCompFact : 콘크리트의 허용압축응력
- ConcAllowShearFact : 콘크리트의 허용전단응력
- BarAllowCompFact : 철근의 허용압축응력
- BarAllowTensFact : 철근의 허용인장응력
- AnchorSafeFact : Anchor의 안전율
- RockBoltSafeFact : Rock Bolt의 안전율
- SoilNailSafeFact : Soil Nail의 안전율
- PileSafeFact : 말뚝의 안전율
- iUseBokKong : 상부 복공 여부
  - /0: 무복공,
  - /1: 복공
- bIsIPileDesign : 무복공시 중간말뚝설계 여부 - /YES: 설계 - /NO: 설계 안함
- bBTR_BuckleCom : 지보재의 합성응력 산출시 좌굴고려여부
- bSST_BuckleCom : 사보강 Strut의 합성응력 산출시 좌굴고려여부
- bBRK_BuckleCom : 까치발의 합성응력 산출시 좌굴고려여부
- bGTH_AxisLoad : 띠장의 축력고려여부
- bGTH_BuckleCom : 띠장의 합성응력 산출시 좌굴고려여부
- bSPI_Buckling : 측면말뚝의 좌굴고려여부
- bSPI_BuckleCom : 측면말뚝의 합성응력 산출시 좌굴고려여부
- bSPI_UnFact : 측면말뚝의 보정계수 고려여부
- bIPI_EccentMom : 중간말뚝의 편심휨 고려여부
- bIPI_BuckleCom : 중간말뚝의 합성응력 산출시 좌굴고려 여부
- bCIP_AxisLoad : Sheet Pile의 축력고려 여부
- bCIP_Alpha : Sheet Pile의 단면유효율(α) 적용 여부
- dAlpha_SheetPile : Sheet Pile의 단면 유효율(α)

## DECK-PLATE : Deck Plate Design (복공판 설계)

- StrDBname : DB 이름
- Ws : 복공판자중
- A : 단면적
- I : 단면2차모멘트
- Z : 단면계수
- WideEffFact : 폭에 대한 영향계수
- ImpactFact : 충격계수
- strLoadName[0] : 1번의 이름(ex: 덤프트럭)
- CarLoad[0] : 1번의 차량하중
- MiscLoad[0] : 1번의 추가하중
- EffRatio[0] : 1번의 중량분담율

## MAIN-GIRDER : Main Girder Design (주형보 설계)

- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- Span : 계산지간
- Spaci : 간격
- UnBraceLen : 주형 브레이싱 간격
- iCarRunDir
  - /0: 차량방향의 직각
  - /1: 차량방향의 평행
- strBokKongDB : 복공판 DB 이름
- SelfWeight : 주형보 자중
- BokKongWeight : 복공판 자중
- MiscLoad : 기타하중
- iLiveLoadCase : 활하중
  - /0: DB24,DB18,DB13.5
  - /1: DB24, DB18
  - /2: DB18, DB13.5
  - /3: DB24 Only
  - /4: DB18 Only
  - /5: DB13.5 Only
- iLaneNum : 활하중 재하 차선수
  - /0: 1차선,
  - /1: 1.5차선
  - /2: 2차선
  - /3: 2.5차선
  - /4: 3차선
  - /5: 3.5차선
  - /6: 4차선
  - /7: 5차선
  - /8: 6차선
- ImpactFact : 충격계수

## SUPP-BEAM : Support Beam Design (주형지지보 설계)

- iDSUB : Data의 고유 ID
- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- Span : 계산지간
- SelfWeight : 지지보 자중
- MgrSpaci : 주형보 간격
- P1 : 하중 P1
- P2 : 하중 P2
- P3 : 하중 P3
- iBolt : 사용 볼트
  - /0: M20 x F8T
  - /1: M22 x F8T
  - /2: M24 x F8T
  - /3: M20 x F10T
  - /4: M22 x F10T
  - /5: M24 x F10T
  - /6: M20 x 4T
  - /7: M22 x 4T
- iBoltNum : 볼트 수량

## BUTTRESS : Buttress Design (지보재 설계)

- iDBTR : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 설계할 지보재의 iSECT 상의 번호
- strName : 이름
- iType : 유형 - /Section에서 nShape의 적용번호와 동일
- Level : 높이
- bRight : 해당 지보재의 설치위치가 우측인지의 여부
- Space : 수평간격
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- iNum : 수량
- iFricSel : 지반 종류에 따른 주변마찰저항
  - /0: 1000~2500
  - /1: 600~1500
  - /2: 400~1000
  - /3: 100~200
  - /4: 170~250
  - /5: 250~350
  - /6: 350~450
  - /7: 450~700
  - /8: 100~140
  - /9: 180~220
  - /10: 230~270
  - /11: 290~350
  - /12: 300~400
  - /100: 지반특성치로부터 자동 계산
- FricVal : 지반종류에 따른 주변마찰저항 값
- UniformLoad : 분포하중
- dTempF : 온도하중
- FreeLen : 자유장
- FixLen : 정착장
- SafeLen : 안전거리
- iBondStress : 주입재-인장재의 허용부착응력
  - /0: 토사:장기 400
  - /1: 토사:단기 700
  - /2: 암반:장기 700
  - /3: 암반:단기 1000
  - /4: 토사:장기 500
- TendonSlip : PC강선의 활동량
- SoilDensity : Rock Bolt 토층의 중량
- A : 수평간격
- B : 수직간격
- AllowDefl : 허용수평변위(Soil Nail)
- dKh : 수평지반 반력계수(Soil Nail)
- dPhi : 지반 내부마찰각

## KICKER-BLOCK : Kicker Block Design (Kicker Block 설계)

- iDKBL : Data의 고유 ID
- strName : 이름
- nPos : Raker의 설치된 위치
  - /0: 흙막이벽(우)
  - /1: 흙막이벽(좌)
  - /2: 중간말뚝
- PileK : Raker가 설치된 위치가 중간말뚝일 경우 중간말뚝의 iSECT 번호
- iRakerKcount : Kicker Block이 지지하는 Raker의 개수
- aRakerK : 지지하는 Raker의 iSECT 번호 List
- dH : H
- dB : B
- dH1 : h
- dB1 : b
- dL : L
- dGT : 습윤단위중량
- dC : 점착력
- dPhi : 내부마찰각
- dCG : 콘크리트 단위중량
- dFF : 마찰계수
- dHL : H-Pile 길이
- dHS : H-Pile의 수평간격
- dHW : 폭
- DassK : 극한지지력( '극한지지력의 산정' 참고하기)
- dAF, dTF, dQF : 활동에 대한 안전율
- dTF : 전도에 대한 안전율
- dQF : 지지력에 대한 안전율

## DEAD-BLOCK : Dead Block Design (Dead Block 설계)

- iDDBL : Data의 고유 ID
- strName : 이름
- nPos : Anchor의 기준 위치
  - /0: 흙막이벽(우)
  - /1: 흙막이벽(좌)
  - /2: 중간말뚝
- PileK : Anchor가 설치된 위치가 중간말뚝일 경우 중간말뚝의 iSECT 번호
- iAnchorKcount : Dead Block이 지지하는 Anchor의 개수
- aAnchorK : 지지하는 Anchor의 iSECT 번호 List
- dH : H
- dB : B
- dL : L
- dGT : 습윤단위중량
- dC : 점착력
- dPhi : 내부마찰각
- dCG : 콘크리트 단위중량
- dFF : 마찰계수
- dPosH : 추가 수평거리
- dAF : 활동에 대한 안전율

## SKEW-STRUT : Skew Strut Design (사보강 Strut 설계)

- iDSST : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 사보강 Strut 설계를 수행할 지보재의 iSECT 번호
- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- bRight : 해당 지보재의 설치위치가 우측인지의 여부
- Span : 강축길이
- BraceLen : 약축길이
- Level : 설치깊이
- Spaci, Angle : 수평간격, 각도
- iNum : 수량
- TempLoad : 온도하중
- UniformLoad : 자중 + 작업하중
- iBolt : 사용볼트
  - /0: M20 x F8T
  - /1: M22 x F8T
  - /2: M24 x F8T
  - /3: M20 x F10T
  - /4: M22 x F10T
  - /5: M24 x F10T
  - /6: M20 x 4T
  - /7: M22 x 4T
- iBoltNum : 볼트 수량

## BRACKET : Bracket Design (까치발 설계)

- iDBRK : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 까치발 설계를 수행할 지보재의 iSECT 번호
- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- bRight : 해당 지보재의 설치위치가 우측인지의 여부
- Level : 설치깊이
- PosiB : 설치위치
- Angle : 각도
- iNum : 수량
- TempLoad : 온도하중
- UniformLoad : 자중 + 작업하중
- iBolt : 사용 볼트
  - /0: M20 x F8T
  - /1: M22 x F8T
  - /2: M24 x F8T
  - /3: M20 x F10T
  - /4: M22 x F10T
  - /5: M24 x F10T
  - /6: M20 x 4T
  - /7: M22 x 4T
- iBoltNum : 볼트 수량

## GIRTH : Girth Design (띠장 설계)

- iDGTH : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 띠장 설계를 수행할 지보재의 iSECT 번호
- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- bRight : 해당 지보재의 설치위치가 우측인지의 여부
- Span : 계산지간
- iNum : 개수
- FreeLen : 강축길이
- FixLen : 약축길이
- DgnAxisLoad : 설계축력
- A, B, C : 앵커의 분담길이 a, b, c
- IAnalType : 단면력 산정방식 (0: 연속보설계, 1: 단순보설계)
- NSubType : 해당 지보재의 상세유형
- dLevel : 높이
- iSectType : 단면의 형식
  - /1: H-Pile
  - /2: PS-II
- strPSSectDB : PS-II 띠장 단면 이름
- L1, L2, L3 : L1, L2, L3

## ULTI-BEARING : Ultimate Bearing Stress Computation (극한지지력의 산정)

- iDASS : Data의 고유 ID
- bUser : 직접입력여부
- Qu : 극한지지력
- nType : 기초 유형
  - /0: 지반기초
  - /1: 직접기초(Kicker Block))
- iSupportType : 지반 유형
  - /0: 토사층
  - /1: 암반층
- iQuType : 토사층의 극한지지력 산정 방법
- Ap : H-Pile 단면적
- iN : 선단지반 N값
- iNs : 선단까지 모래층의 N값 평균
- iNc : 선단까지 점토층의 N값 평균
- Ls : 모래층 길이
- Lc : 점토층 길이
- U : 파일의 둘레길이

- Qn : 암석의 일축압축강도
- NPhi : 암석의 내부마찰각
- Alpha : 암석의 일축압축강도계수
- Beta : 불연속 간격계수
- As : Pile의 둘레길이 x 암반의 Pile길이
- At : 말뚝선단부 순단면적
- Ai : 말뚝선단부 선단심부면적
- Ksp : 불연속간격계수
- Hs : 말뚝의 근입깊이
- Ds : 말뚝의 폭
- Alpha_Soil : 시공에 의한 선단지지력도계수
- Beta_Soil : 시공에 의한 주면마찰력도계수
- dA, dB : 형상계수
- dCohesion : 점착력
- dWidth : 직접기초 폭
- dNC, dNR, dNQ : Nc, Nr, Nq
- dBL : 직접기초 면적
- dDF : 직접기초 근입깊이
- dG1 : 기초저면 상부지반의 단위중량
- dG2 : 기초저면 하부지반의 단위중량

## SIDE-PILE : Side Pile Design (측면말뚝 설계)

- iDSPI : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 설계를 수행할 측면말뚝의 iSECT번호
- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- bRight : 측면말뚝의 설치위치가 우측인지의 여부
- Span : 말뚝 비지지길이
- Spaci : 측면말뚝 간격
- DassK : 극한지지력( '극한지지력의 산정' 참고하기)
- LL_Mg : 주형보 반력
- DL_Sb : 주형지지보 자중
- DL_Pi : 측면말뚝 자중
- DL_St : 버팀보 자중
- DL_Gth : 띠장 자중
- DL_Btrs : 지보재 수직분력
- DL_Mi : 지장물 자중

## MID-PILE : Middle Pile Design (중간말뚝 설계)

- strName : 이름
- strMatlDB : 재질 이름
- strSectDB : 단면 이름
- Span : 말뚝 비지지길이
- Spaci : 중간말뚝 간격
- DassK : 극한지지력( '극한지지력의 산정' 참고하기)
- MG_Lr : 우측 지간
- MG_Ll : 좌측 지간
- MG_Sp : 주형보 간격
- iCarRunDir : 주형보의 방향
  - /0: 차량방향의 직각
  - /1: 차량방향의 평행
- iLiveLoadCase : 활하중
  - /0: DB24,DB18,DB13.5
  - /1: DB24, DB18
  - /2: DB18, DB13.5
  - /3: DB24 Only
  - /4: DB18 Only
  - /5: DB13.5 Only
- iLaneNum : 활하중 재하 차선수
  - /0: 1차선
  - /1: 1.5차선
  - /2: 2차선
  - /3: 2.5차선
  - /4: 3차선
  - /5: 3.5차선
  - /6: 4차선
  - /7: 5차선
  - /8: 6차선
- ImpactFact : 충격계수
- DL_Mg : 복공판+주형보+기타 자중
- DL_Sb : 주형지지보 자중
- DL_Pi : 중간말뚝 자중
- DL_St : 버팀보 자중
- DL_Ba : 피스브라켓 자중
- DL_Mi : ㄷ형강 자중

## RETAINING-WALL : Retaining Wall Design (흙막이벽체 설계)

- iDRTW : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 설계를 수행할 흙막이벽체의 iSECT 번호
- strName : 이름
- bRight : 해당 흙막이 벽체의 설치위치가 우측인지의 여부
- iType : 형식
  - /0: 토류판
  - /1: SCW
  - /2: 토류벽 콘크리트
- Li : 구간 시작 입력값
- Li : 구간 끝 입력값

### Wood Panel (토류판)

- H, T : 높이, 두께
- HSpaci, HWide : H-Pile의 수평간격, 폭
- Span : 설계지간
- nWood : 목재의 허용응력
  - /0: 침엽수(소나무, 해송, 낙엽송, 노송나무, 솔송나무, 미송)
  - /1: 침엽수(삼나무, 가문비나무, 미삼나무, 전나무)
  - /2: 활엽수(참나무)
  - /3: 활엽수(밤나무, 느티나무, 졸참나무, 너도밤나무)
- BStr : 허용휨응력
- VStr : 허용전단응력

### S.C.W

- bConvSCW : 해당 흙막이 벽체의 SECTION 정보 중 bConvCIP(환산단면적용여부)와 동일한 값
- Dia. SP, SF : 직경, 간격, 안전율
- dSCWSpace : S.C.W 간격
- strHsect : 보강재

### Diaphragm Wall Concrete (토류벽 콘크리트)

- Hc : 두께
- Bc : 폭
- SpanC : 설계지간
- strFck : 콘크리트 DB(fck)
- strFy : 철근 DB(fy) 이름
- ReducF : 저감계수
- N : 탄성계수비
- strM1Bar : 주철근 치수
- strM1Spaci : 주철근 간격
- strM2Bar : 배력철근 치수
- strM2Spaci : 배력철근 간격
- strSBar : 전단철근 치수
- strSSpaci : 전단철근 간격
- Dc : 피복두께

## DIAPHRAGM-WALL : Diaphragm Wall Design (D-Wall 설계)

- iDDWL : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 설계를 수행할 D-Wall의 iSECT 번호
- strName : 이름
- bRight : 해당 측면말뚝의 설치위치가 우측인지의 여부
- H : 전체 두께
- B : 전면 폭
- Li : 구간 시작 입력값
- Lj : 구간 끝 입력값
- iDgnCode : 설계법
  - /0: 강도설계법
  - /1: 허용응력설계법
- strFck : 콘크리트 DB
- strFy : 철근 DB
- ReducF : 저감계수(이수)
- M1Dc : 굴착측1단 피복두께
- M2Dc : 굴착측2단 피복두께
- B1Dc : 배면측1단 피복두께
- B2Dc : 배면측2단 피복두께
- strM1Bar : 굴착측1단 직경
- strM2Bar : 굴착측2단 직경
- strB1Bar : 배면측1단 직경
- strB2Bar : 배면측2단 직경
- strM1Spaci : 굴착측1단 간격
- strM2Spaci : 굴착측2단 간격
- strB1Spaci : 배면측1단 간격
- strB2Spaci : 배면측1단 간격
- iSbNum : 전단철근 수량(EA)
- strSBar : 전단철근 직경
- strSbSpaci : 전단철근 간격
- AllowFact_ST : 가설조건 허용응력 증가계수
- AllowFact_LT : 영구조건 허용응력 증가계수
- N : 탄성계수비
- LoadFact_ST : 하중증가계수(단기)
- LoadFact_LT : 하중증대계수(장기)
- PhiB : 휨강도 감소계수
- PhiV : 전단강도 감소계수

## CIP-SHEET : C.I.P/Sheet Pile Design(C.I.P/Sheet Pile 설계)

- iDCIP : Data의 고유 ID
- iModelSectKey : 설계를 수행할 C.I.P/Sheet Pile의 iSECT 번호
- strName : 이름
- iType : 유형
  - /1: Sheet Pile
  - /2: C.I.P.
- bRight : 해당 흙막이 벽체의 설치위치가 우측인지의 여부
- Li : 구간 시작 입력값
- Lj : 구간 끝 입력값
- nAlwFactor : 단면검토시 허용응력 보정계수
  - /0: 공사기간 2년미만 가설구조물(1.5)
  - /1: 공사기간 2년이상 영구구조물(1.0)

### Sheet Pile

- strSPMatl : Sheet Pile의 재질
- LL_Mg : 주형보 반력
- DL_Wg : 자중
- DL_Btrs : 지보재 수직분력

### C.I.P

- bConvCIP : 환산단면 적용여부
  - /YES: 적용
  - /NO: 적용 안함
- D : 직경
- Spaci : 간격(C.T.C)
- strFck : 콘크리트 DB
- strFy : 철근 DB
- ReducF : 저감계수(이수)
- N : 탄성계수비
- strMBar : 주철근 직경
- iMbNum : 주철근 수량(EA)
- strSBar : 전단철근 직경
- strSbSpaci : 전단철근 간격
- Dc : 피복두께

## SETTL-ASTRUCT : Settlement Check for Adjacent Structure (인접구조물의 침하검토)

- iASNK : Data의 고유 ID(인접구조물 List)
- AbldK : 인접구조물의 iABLD번호
- StagK : 시공단계의 iCSTG번호
- PNodeK1, PNodeK2 : 절점 1,2
- strName : 이름
- nAType : 허용처짐 계산방법
  - Skempton & MacDonald (1956)
  - Sower (1962)
  - Bjerrum (1963)
  - Wilun & Starzewski (1975)
  - Boscardin & Cording (1989) - /시설안전 관리공단 (1993)
- nASel : 선택된 계산방법
- dS : S(nAType=1962, nASel=5 일때만 사용)

## STRESS-ASTRUCT : Stress Check for Adjacent Structure (인접구조물의 응력검토)

- iASTR : Data의 고유 ID(인접구조물 List)
- AbldK : 인접구조물의 iABLD번호
- StagK : 시공단계의 iCSTG번호
- PElemK : 요소
- strName : 이름