Skip to content

# 복공 Home > 자동화도구 > 자동배치 > 복공

## 개요

- 복공을 빠르게 배치할 수 있는 기능입니다.

- Command Line : `UC` 입력

## 상세설명

- 주1) 복공 생성 과정입니다.

  - (1) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 복공을 Check On합니다.

  - (2) 평면 View Control의 현재를 복공면으로 선택합니다.

  - (3) 평면 View에서 복공영역을 작도합니다. 이 때 작도되는 선은 폐합된 폴리선이어야 합니다.

  - (4) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 스타일"에서 과업 현황에 맞는 복공스타일을 추가합니다.

  - (5) 복공 자동배치 명령어(UC) 또는 "자동화 도구 메뉴 탭 > 자동배치 패널 > 복공" 버튼을 클릭하면 복공 배치 입력창이 활성화됩니다.

  - (6) 복공 경계선 선택의 객체선택을 클릭하여 미리 작도된 폐합된 폴리선을 선택합니다.

  - (7) 설치 기준점의 좌표선택을 클릭하여 복공 배치가 시작되는 점을 클릭합니다.

  - (8) 설치 각도는 주형보 설치각도를 의미합니다.

    - "0도"를 입력하면 주형보는 수평방향으로 설치됩니다.

    - "90도"를 입력하면 주형보는 수직방향으로 설치됩니다.

  - (9) 복공 이격높이는 전개도 View 상에서 지정한 원지반선 또는 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정" 에서 지정한 복공면 EL 중 선택한 이격 높이에 설치됩니다.

    - 원지반선을 선택한 경우에는 지하철, 지하차도와 같이 종단상의 원지반선이 수평이 아닌 일정한 경사를 가지고 있는 경우 경사를 따라 복공판을 설치하게 됩니다.

    - 복공면을 선택한 경우에는 복공면 EL기준에서 복공 이격높이만큼 수직으로 복공판을 설치하게 됩니다.

    - 원지반선 및 복공면의 설치 위치는 복공판 상단입니다.

- 주2) 복공은 평면 View의 복공단에서만 사용할 수 있습니다.

- 주3) CAD Entity는 폐합된 PolyLine으로 작도한 객체에 대해서만 복공 생성이 가능합니다.

- 주4) 복공 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 복공 스타일만 리스트로 보여

  - (10) 주형보 돌출길이는 복공 경계선 밖으로 돌출된 길이 만큼 복공판 없이 주형보만 생성됩니다.

  - (11) 주형받침보는 복공 영역내 자동생성 체크 옵션을 통하여 복공 자동배치시 측면말뚝과 중앙말뚝에 설치되는 주형받침보를 자동으로 설치해주며, 필요시 사용자가 선택한 강재를 각각 내측과 외측 스타일에 따라 적용합니다.
    (단, 중앙 말뚝에 설치되는 내측 주형받침보는 선형 지정시에만 자동 설치됩니다.)

  선형 미 지정시 | 선형 지정시
  --- | ---

  - (12) 주형보 연결 표현 옵션은 자동배치를 통해 주형보가 설치 되면 위에서 언급하였듯이 선형 지정시에는 자동으로 보강재(중앙받침보)구간에서 주형보 연결이 이루어 집니다. 선형 미지정시에는 주형보 연결 구간이 없이 자동 설치됩니다. 이에 보강재 선택시 주형보 연결 옵션을 속성창에서 `"예/아니오"` 선택 할 수 있도록 하였습니다.

  - (13) 복공 경계면에 일치하는 주형보는 삭제 가능합니다. 또한 설치된 주형보의 수직방향으로 Stretch가 가능합니다.