Skip to content

# 3D → 2D Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 3D → 2D

## 개요

- 지반정보 입력창에 의한 조사공으로 부터 지층면을 형성하여 전개도 및 단면도에 투영하는 기능입니다.

- 이 기능은 3D View를 만듯이 거쳐야지 가능한 것은 아닙니다. 언제든지 가능합니다. 또한 3D View에서는 사용자가 직접 전개도에 작도한 지층라인을 통해 지층면을 생성할 수 있으며, 조사공과 지층라인을 동시에 고려한 지층면을 고려할 수 있습니다.

- 조사공의 갯수와 지층면의 심도로 부터 형성된 지층면이 흙막이벽체와 만나는 선을 이용하여 전개도 및 단면도에 투영해는 기능입니다.

- Command Line : `S3D` 입력

## 상세설명

- 주1) 전개도 및 단면도 View에서만 적용 가능합니다.

- 주2) 3D->2D 사용 설명입니다.

  - (1) 지반정보 입력창을 통해 조사공 및 지층을 추가 입력합니다.

  - (2) 조사공 1번과 2번의 지층정보 및 조사공의 위치를 픽킹을 통해 입력합니다.

  - (3) 전개도 및 단면 View로 이동하여 `S3D` 명령어를 Command Line 또는 아이콘을 이용하여 실행합니다.
    단, 단면View에서는 한개 이상의 단면도가 생성되어야 합니다.

실행 전 | 실행 후
--- | ---