Skip to content

# Slope Home > 캐드기능 > 그리기 > Slope

## 개요

- 굴착저면 등 비탈면 표현이 필요한 경우 평면 View 또는 전개도 View에서 작도 할 수 있습니다. 작도된 비탈면은 모델링 시 성과물로 확인 할 수 있습니다.

- Command Line : `SF` 입력

## 상세설명

- 주1) 비탈면 표현 과정 입니다.

  - (1) 과업 평면 또는 전개도 View에서 사용자가 미리 비탈면 선을 작도합니다. 혹은 캐드 파일을 import 할 수 있습니다. 이떄 적용되는 선은 라인 또는 폐합된 폴리선 모두 가능합니다.

  - (2) 평면 View 또는 전개도 View 에서 Slope 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화 됩니다.

  - (3) 주 표시 개수와 보조 표시 개수를 각각 입력하게 되면 모델링 과정과 도면 성과물에서 입력한 등분에 맞게 표현 됩니다.

  - (4) 비탈면 표현 작도 방법을 두 개의 선을 이용하여 자동으로 표현됩니다. 비탈면 표현을 모델링시와 성과물에 별도로 표현하지 않기를 원하면 `리본 : 도구 탭 > 설정 패널 > 도면설정 > (일반)표현 > 기타 표현`, 비탈면 자동표현 체크 Off 하시면 됩니다.

  - (5) `비탈면 상부 경계선 기준 그리기` 체크 On과 Off의 차이는 아래 그림과 같습니다.

  - (6) 비탈면 삭제는 삭제버튼을 클릭 한 후 생성된 비탈면을 선택하시면 삭제 됩니다.