Skip to content

# 복공 Home > 모델링 > 생성 > 복공

## 개요

- 전평면 View상에 사용자가 폐합된 폴리선을 작도한 후 복공 스타일과 객체를 선택한 후 확인 버튼을 클릭하면 복공이 생성됩니다.

- Command Line : "MC" 입력

## 상세설명

- 주1) 복공 생성 과정입니다.

  - (1) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정" 에서 복공을 Check On합니다.

  - (2) 평면 View Control의 현재를 복공면으로 선택합니다.

  - (3) 평면 View에서 복공영역을 작도합니다. 이 때 작도되는 선은 폐합된 폴리선이어야 합니다.

  - (4) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 스타일"에서 과업 현황에 맞는 복공스타일을 추가합니다.

  - (5) 복공 생성 명령어(MC) 또는 `"모델링 메뉴 탭 > 생성 패널 > 복공"` 버튼을 클릭하면 복공 배치 입력창이 활성화됩니다.

- (6) 복공 경계선 선택의 객체선택을 클릭하여 미리 작도된 폐합된 폴리선을 선택합니다.

- (7) 설치 기준점의 좌표선택을 클릭하여 복공 배치가 시작되는 점을 클릭합니다.

- (8) 설치 각도는 주형보 설치각도를 의미합니다.

  - "0도"를 입력하면 주형보는 수평방향으로 설치됩니다.

  - "90도"를 입력하면 주형보는 수직방향으로 설치됩니다.

- (9) 복공 이격높이는 전개도 View 상에서 지정한 원지반선 또는 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 지정한 복공면 EL 중 선택한 이격 높이에 설치됩니다.

  - 원지반선을 선택한 경우에는 지하철, 지하차도와 같이 종단상의 원지반선이 수평이 아닌 일정한 경사를 가지고 있는 경우 경사를 따라 복공판을 설치하게 됩니다.

  - 복공면을 선택한 경우에는 복공면 EL기준에서 복공 이격높이만큼 수직으로 복공판을 설치하게 됩니다.

  - 원지반선 및 복공면의 설치 위치는 복공판 상단입니다.

- 주2) 복공은 평면 View의 복공단에서만 사용할 수 있습니다.

- 주3) CAD Entity는 폐합된 PolyLine으로 작도한 객체에 대해서만 복공 생성이 가능합니다.
- 주4) 복공 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 복공 스타일만 리스트로 보여줍니다.