Skip to content

# Join Workline Home > 모델링 > 구조물수정 > Join Workline

## 개요

- 두개의 흙막이 벽체 및 전개도로 분리된 Workline을 하나의 흙막이 벽체 및 전개도로 합치는 기능입니다.

- Command Line : `JW` 입력

## 상세설명

- 주1) 하나의 선 또는 폴리선으로 한면의 흙막이 벽체가 생성된 경우에는 Join Workline 기능이 수행되지 않습니다.

- 주2) 두 개 이상의 선 또는 폴리선으로 한면의 흙막이 벽체가 생성된 경우에는 Join Workline 기능이 수행됩니다.

- 주3) Join Workline 과정입니다.

  - (1) Command Line에 JW를 입력합니다. 여기서 JW는 "Join Workline" 단축 명령어입니다.

  - (2) Command Line에 "결합시킬 벽체 위치 지정" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 결합할 벽체의 위치를 선택합니다. 정확히 벽체 라인 위에 있는 지점을 클릭하지 않은 경우는 해당 위치에서 벽체라인까지 수선을 내린 거리가 300mm 이상이면 "근처에 벽체가 존재하지 않습니다"라는 메세지가 출력됩니다. 해당 위치에서 벽체라인까지 수선을 내린 거리가 300mm 이하이면 수선이 벽체와 만나는 지점을 결합할 벽체의 위치로 선택합니다.

  - (3) Join Workline 명령이 종료된 흙막이 벽체는 평면 및 전개도가 결합된 벽체 및 전개도 Workline으로 존재합니다.