Skip to content

# 굴착저면의 정의 Home > 모델 > 굴착저면의 정의

- 기능
  아래 그림과 같이 실제 굴착 시공현장를 고려한 저면의 단차나 경사를 모델링 합니다.

- 제한
  이 기능은 FEM 해석에서만 유효합니다.

- 호출
  Main Menu : `모델 > 굴착저면의 정의`

## 굴착 저면 정의

### 구간

- 굴착저면은 직선으로만 연결되며, 동일한 기울기를 갖는 연속된 영역이 한 구간이 됩니다.
- 구간은 Project Setting 에서 입력한 굴착폭 내에서만 정의할 수 있으며, 정의되지 않은 구간의 굴착높이는 Project Setting 에서 입력한 최대 굴착깊이로 자동 입력됩니다.
- 길이가 같은 구간이 연속적으로 반복되면, 해당 구간을 반복횟수만큼 입력하는 대신 반복횟수@구간의 형태로 입력할 수 있습니다.

### 굴착폭

- Project Setting 에서 입력한 굴착폭이 표시됩니다.

### 계산폭

- 구간에서 입력한 구간너비가 합산됩니다. 굴착저면의 선형변화를 고려할 때, 계산폭은 굴착폭보다 작거나 같게 입력해야 합니다.

### 데이터 입력 방법

- 버튼을 클릭하면, "구간"에서 입력한 구간구분과 같이 테이블의 행이 정렬됩니다.

- 버튼을 클릭하면, 입력된 모든 데이터가 삭제됩니다.

- 버튼을 클릭하여, 테이블에 입력한 굴착저면 정보를 저장합니다.