Skip to content

# 띠장 설계 Home > 설계 > 띠장 설계

- 기능
  띠장 설계를 위한 구조적 제원, 하중 산정방법 등을 정의하고 적절한 단면을 설계합니다. 검토결과를 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.

- 제한
  지보재의 정의에서 Strut, Earth Anchor, Tie Rod, Raker를 설치한 경우에 활성화 되며, 모델링 과정에서 띠장에 대한 별도의 입력은 받지 않습니다. 띠장설계를 위해서는 설계옵션이 설정되어 있어야 합니다.

- 호출
  Main menu : `설계 > 띠장 설계`

## 일반

- 버튼을 통해 Spread Sheet 형식으로 설계데이터를 수정할 수 있습니다. 동일한 특성의 띠장이 많은 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

### 이름

- 검토하고자 하는 띠장의 이름을 입력합니다.

### 재질

- 설계옵션에서 선택한 강재의 허용응력기준에 따라서 변경됩니다. 보통은 시공성이나 경제성을 고려하여 SS400, SM400을 표준으로 합니다.
  - 지하철 설계기준(2002) : SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다.
  - 지하철 설계기준(2005) : SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다.
  - 철도교 설계기준(2004/일반) : 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다. - 철도교 설계기준(노반편) 참조
  - 철도교 설계기준(2004/철도하중 직접지지) : SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다. - 철도교 설계기준(노반편) 참조
  - 도로교 설계기준(2005) : 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다.
  - 철도교 설계기준(2011/일반) : 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다. - 철도교 설계기준(노반편) 참조
  - 철도교 설계기준(2011/철도하중 직접지지) : SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다. - 철도교 설계기준(노반편) 참조
  - 도로교 설계기준(2010) : 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다.
  - KDS 설계기준(21 30 00) (2020, 2022) : 모델 > Project Setting에서 국가표준(강종)을 KS(18)로 선택한 경우 검토가 가능합니다. SS275, SM275, SHP275, SHP275W, SM355, SHP355W에 대해서만 검토가 가능합니다.
  - KDS 설계기준(21 30 00) (2024) : 모델 > Project Setting에서 국가표준(강종)을 KS(24)로 선택한 경우 검토가 가능합니다. SS275, SM275, SHP275, SHP275W, SM355, SHP355W, SM420, SHP450W, SM460에 대해서 검토가 가능합니다.

### 단면

- 설계에 적용할 띠장의 단면을 H형강/PS-Ⅱ/조립식/HPS/GR-Wale 중에서 선택합니다. 띠장은 흙막이벽의 하중을 지보재에 전달시키는 역할을 하므로 충분한 강성을 갖는 단면을 사용해야 합니다.

## H형강 띠장의 단면력 산정

- 띠장은 위의 그림과 같이 흙막이벽의 하중을 지보재에 전달시키는 역할을 합니다.
- 띠장을 흙막이벽으로부터 분포하중 또는 집중하중을 받고, 스트럿이 연결된 위치에서 반력이 발생하는 보부재로 생각할 수 있습니다.

- 지보재의 위치를 지점으로 하는 3경간 연속보로 모델링 하거나, Strut의 수평거리를 지간으로 갖는 단순보로 보기도 합니다.

- 지보재의 축력을 흙막이벽에서 작용하는 등분포하중으로 치환하여 하중크기를 산정합니다.

- 설계 옵션 선택에 따른 띠장의 설계 공식은 아래와 같습니다.

## H형강/조립식/H 강관/GR 띠장의 구성

### 지보재가 Strut, Raker 인 경우

- 계산지간
  - 오른쪽 지간과 같이 사보강재가 설치되어 있지 않으면, 지보재의 수평간격 (L0)를 계산지간으로 사용합니다.
  - 왼쪽 지간과 같이 사보강재가 설치되어 있으면, 사보강재의 중심간격(L1+L2)을 계산지간으로 사용합니다.
- 개수
  - 일반적으로 1개의 띠장을 사용합니다.
  - 시공상의 이유로 띠장의 간격을 좁히지 못하는 경우에 개수를 늘려 설치합니다.
  - 띠장에 작용하는 등분포 하중은 지보재의 축력으로 부터 계산합니다. 따라서 띠장의 수가 증가해도 지보재의 축력은 동일하므로, 하중의 크기는 반이 됩니다.
- 강축길이
  - 허용휨응력 산정을 위한 길이를 입력합니다. (V350 이하 버전에서는 약축길이를 입력받았으나, 조합응력 등의 안전측 설계를 위한 강축길이 방향 입력으로 변경되었습니다.)
- 스티프너 보강
  - 플레이트 거더 등의 좌굴을 방지하기 위해 복부판에 보강재로 보강하는 경우 이를 고려하여 개수/보강두께를 입력합니다.
  - 스티프너 보강을 고려하는 경우 발생되는 전단응력을 감소시킬 수 있습니다.

### 지보재가 Earth Anchor 인 경우 (개수:1)

- 계산지간
  - Strut, Raker와는 다르게 사보강재 설치가 없으므로 일반적으로 Earth Anchor의 수평간격을 계산지간으로 사용합니다.
- 개수
  - 지보재의 수평반력(분력)을 설계하중 산정에 사용 합니다.

### 지보재가 Earth Anchor, Tie Rod 인 경우 (개수:2)

- 계산지간
  - Strut, Raker와는 다르게 사보강재 설치가 없으므로, Earth Anchor, Tie Rod의 수평간격을 계산지간으로 사용합니다.
- 개수
  - 일반적으로 2개의 띠장을 사용합니다.
  - 2개의 띠장이 앵커를 중심으로 균등하게 배치되어 있지 않기 때문에 분담길이를 이용하여 각 띠장에 작용하는 설계하중을 계산합니다.
  - 상단띠장 : P×c/a (P=지보재의 축력)
  - 하단띠장 : P×b/a (P=지보재의 축력)
  - Earth Anchor의 경우에는 KDS 설계기준(21 30 00) (2022)에서 앵커의 수직분력을 고려할 수 있습니다.

- 앵커의 수직분력 고려
  - Earth Anchor가 더블 띠장에 정착하고, 설계기준을 KDS 설계기준(21 30 00) (2022)로 설정한 경우 활성화됩니다.
  - 띠장의 약축방향(y)으로 발생하는 모멘트와 전단력을 고려하여 설계 계산을 수행합니다.
  - 띠장 설계에 고려되는 하중 형태가 등분포하중이고, 단면력 산정 방법이 연속보 설계일 때 버튼이 활성화되며, 앵커의 정착 장치 시공 방법을 설정할 수 있습니다.
  - 정착 장치를 H형강에 용접하지 않는 경우 띠장 마찰 계수를 고려하여 수직방향 단면력을 산정합니다.

## PS-S 띠장의 구성

- 계산지간
- 계산지간을 입력합니다.
  - 단면형태가 PS-II 띠장인 경우 계산지간은 6.8m ~ 7.8m 인 경우에만 설계계산서를 지원합니다.
  - 단면형태가 PS-III 띠장인 경우 계산지간은 7.2m ~ 9.0m인 경우에만 설계계산서를 지원합니다.

## 설계결과

- 계산 및 계산서 계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.
- 설계계산서 생성시 출력 체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.
- 시공단계별 결과 출력 체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며, 에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

- 검토 항목별로 출력 체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭하면, 단면검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 계산 및 계산서
  계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.
- 설계계산서 생성시 출력
  체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.
- 시공단계별 결과 출력
  체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며, 에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

- 검토 항목별로 출력
  체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭하면, 단면검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.