Skip to content

# Arc Home > 캐드기능 > 그리기 > Arc

## 개요

- 호를 작성합니다.

- Command Line : `A` 입력

## 상세설명

- 주1) GeoXD 가시설 구성 부재 중 비탈면, 중간말뚝 생성 작도 시 사용됩니다.

- 주2) Arc 작도 후 흙막이 벽체(띠장), 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 그라우팅을 Drag&Drop하더라도 인식되지 않습니다.

### 호의 시작점 지정 또는 [중심]

- 호를 작성하는 경우 3점을 이용하여 작도하거나 중심점을 이용하여 각도, 현의 길이을 조합하여 지정할 수도 있습니다.

  - 호의 시작점 또는 [중심(C)] 지정
  - 호의 두번째 점 또는 [중심(C)] 지정
  - 호의 끝점 지정
  - 호의 끝점 또는 [각도(A)/현의 길이(L)] 지정