Skip to content

# 선형 도면 분할 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 도면분할 > 선형 도면 분할

## 개요

- 모델링 > 라인지정 > 선형지정시 가설 흙막이 설치 연장 구간이 같거나 광범위 한 경우 가시설 부재 및 치수선등을 알아보기 힘든 경우 전체 평면도 및 전개도를 분할하여 도면, 성과물을 생성하는 기능입니다.

- 단면 구간 지정은 선형 지정시 선형 Station를 나누어 도면을 표현하는 기능입니다.

- Command Line : `DD` 입력

## 상세설명

- 1) 평면분할은 평면 View에서만 적용 가능합니다.

- 2) 평면 View Control의 현재를 어느 지보단에서나 가능합니다.

- 3) 평면분할(DD) 또는 `성과품 탭 > 성과품 출력 설정 패널 > 도면 분할 > 선형 도면 분/단면 구간 지정` 버튼을 클릭하면 `평면분할` 입력창이 활성화 됩니다.

- 4) 콤보 버튼을 이용하여 선형 도면 분할 지정에 위치하고 Station에 입력하거나 추가 버튼을 이용하여 평면 View에서 원하는 분할 위치를 지정 합니다.

- 5) 분할 영역을 잘못 추가된 경우는 해당 분할 영역 순서에 위치하고 삭제 버튼을 이용하여 삭제 가능합니다.

- 6) 콤보 버튼을 단면 구간 지정에 위치 시키고 "선형 도면 분할 지정"과 동일한 방법으로 추가 또는 삭제 가능합니다.

- 7) 선형 도면 분할 지정한 영역내 성과물은 각각 분할 평면과 분할 영역의 지보단 평면으로 성과물이 생성됩니다.

- 주) 마우스로 평면 View의 임의의 위치를 선택(Picking)하면 해당 점에서 선형에 수선을 내려 닿는 위치를 분할 할 Station으로 등록합니다.