Skip to content

# 선형 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 선형 지정

## 개요

- 평면 View에 선형지정에 따라 모델링 및 도면 성과물에 영향이 있으므로 주의하여 사용 바랍니다.

- Command Line : `RT` 입력

## 상세설명

- 주1) 선형 지정 과정입니다.

  - (1) 과업 평면 View에서 사용자가 미리 선형 선을 작도합니다.

  - (2) 선형 지정 명령어 "RT"또는 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화됩니다. 이 때 적용되는 선은 하나의 라인 또는 폴리라인만을 선택할 수 있습니다.

  - (3) "선형 적용"과 "선형 해제"를 이용하여 선택한 객체를 선형으로 지정하고 지정된 선형을 해제할 수 있습니다.

  - (4) 미리 지정한 선형이 있는 상태에서 해당 선형을 해제하지 않고 다른 라인을 선택하여 선형으로 지정하게 되면, 기 지정된 선형을 자동으로 해제 됩니다.

  - (5) "선형지정"은 아래 그림과 같이 "선형 객체 선택"시 선택한 라인의 중심점을 기준으로 어느 쪽을 선택(picking)하는지를 판단합니다. 따라서 사용자가 선택한 쪽의 끝점을 사용자가 입력한 "시작 Station"값으로 설정하고 선형을 진행시킵니다.

### 시작 Station

- 지정하는 선형의 시작 Station을 설정합니다.

### 선형 객체 선택

- 미리 작도된 또는 Import 한 라인을 선택합니다. 이 때 라인은 한 개만 선택 가능합니다. 선형 객체를 선택할 때 view에서 라인을 선택한 지점이 해당 라인의 중심점으로부터 좌측인지 우측인지를 판별하여, 선택한 쪽의 끝점에서부터 Station이 시작되는 것으로 선형의 방향이 결정됩니다.

### 선형해제

- 선형해제 버튼을 클릭하면 지정되어 있던 선형이 해제됩니다.

### 선형적용

- 선형적용 버튼을 클릭하면 선택된 객체가 선형으로 지정됩니다. 이 때 이미 지정된 선형이 있는 경우는 해당 선형이 해제되고, 새로 선택된 객체가 선형으로 지정됩니다.

- 주2) 선형을 지정한 상태에서는 다음과 같은 설정들이 변경됩니다.

  - (1) "성과품 메뉴 탭 > 성과품 출력 설정 패널 > 선형적용 도면설정", "성과품 메뉴 탭 > 성과품 출력 설정 패널 > 전개도 벽체 추가" 명령어가 활성화 됩니다.