Skip to content

# Strut 겹침 회피 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > Strut 겹침 회피

## 개요

- 평면상에서 Strut 및 Strut과 보강재 위, 아래가 겹치게 배치된 경우 Strut 및 보강재 위,아래 높이를 조절하는 기능입니다.

- Command Line : `AS` 입력

## 상세설명

- 주1) Strut 겹침 회피 과정입니다.

  - (1) 평면 View Control에서 Strut 겹침 회피할 지보단을 선택합니다.

  - (2) Command Line에 AS를 입력합니다. 여기서 AS는 "Strut 겹침 회피" 단축 명령어입니다.

  - (3) Strut 겹침 회피 입력창이 활성화됩니다.

  - (4) Strut 겹침 회피를 필요로 하는 구간은 하늘색 원형 영역으로 표시됩니다.

### 객체 선택

- Strut 및 보강재 겹침 회피 할 객체를 선택한 후 Enter/Space Bar를 선택합니다.

  - 객체 선택은 군간별로 진행 할 수 있으며, 전체 선택해도 가능합니다.
    ⊙ 현위치 가까운 이격거리 체크시 활용방법은 지보단 설정시 지정한 EL.(m) 레벨을 기준으로 Strut 겹침 회피를 수행 할 수 있습니다.
    ⊙ 기준 이격거리를 체크시 활용 방법은 단면검토시 일부 연장구간을 기준 레벨보다 위·아래로 이격거리만큼 이동 후 Strut 자동 겹침 회피를 수행 할 수 있습니다.

  - 객체 선택은 구간별로 진행하거나 전체 선택 가능하며 객체 선택후 자동배치 버튼을 클릭하시면 겹침회피결과를 Strut 그룹별 겹침 회피 목록을 그림과 함께 확인 하실 수 있습니다.

### 기준 객체 선택

- 평면 View에서 Strut 및 Strut과 보강재 위, 아래 높이 조절시 기준이 되는 Strut를 선택합니다. 이 때 선택할 수 있는 Strut 객체는 하나입니다.

  - 기준 객체를 무조건 선택할 필요는 없습니다.

  - 기준 객체로 선택할 수 있는 부재는 Strut만 가능합니다.

### 자동배치

- 자동배치 버튼을 클릭하면 Strut 겹침 회피 입력창의 Strut 그룹에 선택된 객체의 위, 아래로 최대한 발생할 수 있는 케이스 개수 만큼 테이블이 활성화됩니다. 그리고 평면 View도 선택된 객체가 Strut 그룹 테이블 색상으로 표현됩니다.

  - 기준 객체를 선택하지 않은 경우에는 프로그램 내부적으로 기준 Strut를 산정하여 Strut 그룹으로 표시합니다.

  - Strut 그룹 테이블의 Offset의 기본값은 강재 규격별 높이이며, 사용자가 과업 상황에 맞게 수정 가능합니다.

  - 지정된 Strut 그룹 변경시에는 테이블 선택을 클릭하여 원하는 객체를 선택하면 됩니다. 이 때 Strut 그룹 개수도 자동으로 변경됩니다.

  - 버튼을 클릭하면 Strut 그룹 테이블에서 선택된 그룹이 위 또는 아래로 변경됩니다.

  - 선택된 객체에 대해서만 겹침 회피가 됩니다.

  - 일부 몇 개의 Strut만 이격거리를 별도로 조정시에는 평면, 전개도, 단면 View에서 속성창에 나와있는 지보단 이격거리를 지보단/현황 설정시 지정한 기준레벨로 하여 강재 이동 가능합니다.

### 결과보기

- 결과보기 버튼을 클릭하면 입력창이 없어지면서 선택된 객체의 위, 아래를 확인할 수 있습니다. 이 때 Command Line의 프롬프트에서 입력창을 다시 호출할 지 또는 끝내기 하여 Strut 겹침 회피 명령을 종료할 지를 선택합니다.

  - (4) 입력창을 다시 호출하여 닫기 버튼을 클릭하면 Strut 겹침 회피가 완료됩니다. 전개도 View로 이동하여 Strut 위, 아래 높이가 이격된 것을 확인할 수 있습니다.
    그러나 전개도 기준 지보단을 제외하고 위 또는 아래로 배치된 Strut는 띠장이 설치되어 있지 않습니다. 띠장 설치를 위해서는 사용자가 직접 수정을 하던지 아니면 "자동화 도구 매뉴 탭 > 자동정렬 패널 > 띠장 자동 정렬" 기능을 사용하면 빠르고 간편하게 띠장 설치가 가능합니다. 띠장 자동 정렬 기능에 대한 자세한 설명은 "자동화 도구 매뉴 탭 > 자동정렬 패널 > 띠장 자동 정렬"을 참고하시기 바랍니다.