Skip to content

# 침투결과 Home > 결과 > 침투결과

- 기능
  유한요소해석시 지하수위차에 대한 침투해석을 수행합니다. 지하수위가 존재하고 수위차에 의한 침투수가 발생하는 경우 굴착단계별로 굴착면과 지하수위에 의한 유선경로와 유량을 확인할 수 있습니다.

- 제한
  이 기능은 FEM 해석에서만 유효합니다.

- 호출
  Main menu : `결과 > 상세결과 > 침투결과`

## 시공단계

- 유선경로와 유량을 확인하고자 하는 시공단계를 선택합니다.

## 옵션

- 유선형상 : 지하수의 흐름을 표현하기 위한 유선의 두께와 개수를 입력합니다.
- 색상 형식 : 유선의 색상표현옵션을 선택합니다. 유량에 따른 색 또는 단색으로 표현합니다.
- 표식 : 지하수의 흐름방향을 나타내는 모양(화살표, 삼각형, 원)을 선택합니다. 선택하지 않으면 유선만 표시됩니다.
- 스케일 : 표식의 크기를 조절합니다.
- 분할개수 : 하나의 유선에 표식을 몇 개로 분할할 것인지 지정합니다.

## 유량

- 버튼을 클릭하면 유량이 계산되고, 유선경로가 표시됩니다.

- 계산된 유량은 크기만을 나타내므로 유선의 방향을 확인하여 유입량과 유출량을 판단합니다. 유선의 방향이 배면측이면 유입량, 굴착측이면 유출량이 됩니다.

침투해석에 대한 자세한 내용은 Analysis Reference의 "II-Chapter 1-3. 침투해석" 부분을 참조하시기 바랍니다.