Skip to content

# 평면/전개도 분할 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 도면분할 > 평면/전개도 분할

## 개요

- 흙막이 설치 영역(Work Line)이 분리된 경우나 광범위한 경우 가시설 부재 및 치수선 등을 알아보기 힘든 경우 전체 평면도를 분할하여 도면성과물을 생성화 하는 기능입니다.

- Command Line : `DD` 입력

## 상세설명

- 1) 평면분할은 평면 View에서만 적용 가능합니다.

- 2) 평면 View Control의 현재를 어느 지보단에서나 가능합니다.

- 3) 평면분할(DD) 또는 `성과품 탭 > 성과품 출력 설정 패널 > 도면 분할 > 평면분할` 버튼을 클릭하면 `평면분할` 입력창이 활성화 됩니다.

- 4) 분할 영역의 크기에 맞는 축척과 각도를 입력 후 추가 버튼을 클릭시 축척과 각도에 맞는 크기의 분할 영역의 경계가 활성화 됩니다.

- 5) 각각 평면분할 도면이 별도의 축척 및 각도를 원하는 경우 ESC 키를 눌러 대화상으로 복귀하여 다른 크기의 영역을 설정 후 반복 실행 하시면 됩니다.

- 6) 분할 영역을 잘못 입력한 경우는 대화상자의 해당 분할영역에 위치하고 삭제 버튼을 클릭하면 해당 영역은 삭제됩니다.

- 7) `▲` `▼`버튼을 클릭하면 분할영역이 테이블 내에서 위 아래로 조정하여 성과물 출력 순서를 조정 하실 수있습니다.