Skip to content

# Strut Home > 자동화도구 > 자동배치 > Strut

## 개요

- 일반부 및 코너부 Strut를 빠르게 배치할 수 있는 기능입니다.

- Command Line : "US" 입력

## 상세설명

- 주1) Strut 자동배치 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 US를 입력합니다. 여기서 US는 "Strut 자동배치" 단축 명령어입니다.

  - (2) Strut 자동배치 입력창이 활성화됩니다.

### Strut Style

- 스타일 Tree에 등록된 Strut 리스트를 보여줍니다. 자동 배치할 Strut Style을 지정합니다.

### 설치위치

- 가시설 과업에 따라 자동 배치할 Strut 설치 위치(일반부 또는 코너부)를 선택합니다.

### 대상벽체 선택

- 일반부 선택시 : 마주보는 두 개의 흙막이 벽체를 선택합니다.

- 코너부 선택시 : 인접한 두 개의 흙막이 벽체를 선택합니다.

### 기준방향 벽체 선택

- 일반부 선택시 : 선택한 두 개의 흙막이 벽체 중 자동 배치시 기준이 되는 벽체를 선택합니다. 기준 벽체의 직각 방향으로 Strut가 배치됩니다.

- 코너부 선택시 : 기준방향 벽체 선택이 비활성화됩니다.

### 통과점 선택

- 지정한 지점부터 Strut가 자동배치 됩니다.

### 배치간격

- 일반부 선택시 : 기본값은 3000mm입니다. 가시설 과업에 따라 사용자가 수정 가능하며 입력된 값 기준으로 자동배치 됩니다.

- 코너부 선택시 : 기본값은 2500mm입니다. 가시설 과업에 따라 사용자가 수정 가능하며 입력된 값 기준으로 자동배치 됩니다.

### 전체 배치

- Check On시 : 기준 벽체 길이 기준으로 배치 간격이 나오지않을 때까지 배치됩니다.

- Check Off시 : 사용자가 입력한 개수만큼 배치됩니다. 단, 기준 벽체 길이가 생성개수보다 길이가 작을 때는 배치 간격이 나오지 않을 때까지 배치됩니다.

### 확인

- `"확인"` 버튼을 클릭하면 Strut가 자동배치됩니다.