Skip to content

# 초기설정 Home > 모델링 > 초기설정 > 초기설정

## 상세설명

### 모델링

- 일반 측면말뚝 간격은 H-Pile+토류판, H-Pile+토류벽, H-Pile+숏크리트에 적용됩니다.

- C.I.P/S.C.W 측면말뚝 간격으로 일반 측면말뚝 간격에 따라 배치 선택시 일반 측면말뚝 간격 값에 따라 배치됩니다.

- C.I.P/S.C.W 측면말뚝 간격으로 n공마다 배치 선택시 n공은 H-Pile과 H-Pile사이 간격을 의미합니다.

- D-Wall의 Primary/Secondary 기본길이는 사용자가 작도 후 흙막이 벽체 생성시 적용되는 길이입니다.

- Earth Anchor의 기본 수평 간격은 측면말뚝 사이마다 자동 배치 입니다. 사용자 입력 선택시 일정 간격으로 Earth Anchor를 배치할 수 있습니다.

- Rock Bolt의 기본 수평 간격은 측면말뚝 사이마다 2본 자동 배치 입니다. 사용자 입력 선택시 일정 간격으로 Rock Bolt를 배치할 수 있습니다.

- Soil Nail의 기본 수평 간격은 측면말뚝 사이마다 자동 배치 입니다. 사용자 입력 선택시 일정 간격으로 Soil Nail을 배치할 수 있습니다.

- 측면/중간파일 돌출높이 및 근입깊이

  - 측면파일 돌출높이 : 원지반선에서 설정된 값으로 돌출높이가 지정됩니다.

  - 측면파일 근입깊이 : 굴착저면선에서 설정된 값으로 측면파일 근입깊이가 지정됩니다.

  - 중간파일 근입깊이 : 굴착저면선에서 설정된 값으로 중간파일 근입깊이가 지정됩니다.

  #### 측면말뚝 피스브라켓 설치간격

  - 피스브라켓의 3D 표현 및 수량산출기준을 정의하는 곳입니다.

  - 연속벽체

    - 연속벽체 기준 각도는 다음 그림과 같이 연결된 벽체 사이의 각도를 말합니다.

    - 연결된 벽체가 사이의 각도가 연속 벽체 기준각도 값보다 작은 경우는 내부적으로 연속된 벽체로 인식합니다. 연속된 벽체로 인식되면 두 개의 선분이 만나는 점에 측면말뚝이 배치되지 않고, 두개의 선분에 걸쳐 연속적으로 측면말뚝이 배치됩니다. 또한 치수선도 각각의 선분별로 표현되지 않고 연속벽체로 인식된 벽체 전체의 치수선이 하나로 표현됩니다.

- 연속벽체 기준각도의 의미는 연결된 두 개의 선분을 하나의 "연속벽체"로 인식하는 각도입니다.

- 프로그램 내부적으로 연속벽체로 인식하는 기준은 연결된 두 벽체가 이루는 각이 180±n도 일 때 입니다. 이때 n 값은 기본 값인 2도 이며 사용자가 변결 할 수 있습니다.

  두 개의 선분을 두 개의 벽체로 인식하는 경우 | 두 개의 선분을 하나의 벽체로 인식하는 경우
  --- | ---

### 단면 유효거리 / 단면 표현 설정

- 지보재 및 기타 부재 유효거리는 "단면 라인 지정" 후 단면 View Control에 등록된 각각의 단면들은 범위를 가지고 있습니다. 여기서 범위를 유효거리로 명하며 지정된 단면 방향 혹은 양 방향을 사용자가 선택 할 수 있으며 유효거리를 통해 보다 자세한 단면 표현을 할 수 있습니다.

- 단면 표현 설정은 일면 지보재 절단 , 주상도, 굴착 심도 치수선 등의 표현을 체크 On / Off를 통해 보다 좋은 단면 표현과 도곽 내에의 공간을 최대한 활용하여 성과물 출력시 수정 작업이 없도록 하는 기능입니다.