Skip to content

# 그라우팅 Home > 모델링 > 생성 > 그라우팅

## 개요

- 평면 View상에 기존에 생성된 흙막이 벽체를 선택한 후 그라우팅 스타일을 선택하고 확인 버튼을 클릭하면 그라우팅이 생성됩니다.

- Command Line : `MG` 입력

## 상세설명

- 선택한 흙막이 벽체에 기존 그라우팅이 존재하는 경우에는 2단, 3단 그라우팅으로 적용하거나 기존 그라우팅을 교체할 수 있습니다.

- 주1) 평면 View에서만 사용할 수 있으며, 그라우팅 영역(폭, 깊이)에 관한 수정은 전개도 View에서만 가능합니다.
- 주2) CAD Entity는 Line, PolyLine으로 작도한 객체에 대해서만 그라우팅 생성이 가능합니다.
- 주3) 그라우팅 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 그라우팅 스타일만 리스트로 보여줍니다.
- 주4) 스타일 Tree에서 Drag&Drop으로 그라우팅을 생성하는 것과 동일합니다.