Skip to content

# 측면말뚝 자동정렬 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 측면말뚝 자동정렬

## 개요

- 평면에서 H-Pile, CIP, SCW 흙막이 벽체의 간격 조정 또는 D-Wall의 Primary 및 Secondary 판넬 분할 길이를 초기화 시켜주는 기능입니다.

- Command Line : `ASP` 입력

## 상세설명

- 주1) Sheet Pile은 적용되지 않습니다.

- 주2) 측면말뚝 자동정렬 기능을 적용한 흙막이 벽체의 측면말뚝 간격은 중심에서부터 배치되어 양 끝단에 여유길이를 갖는 시스템으로 측면말뚝을 배치합니다.

- 주3) 측면말뚝 자동정렬은 평면 View에서만 적용 가능합니다.

- 주4) 측면말뚝 자동정렬은 한 면의 흙막이 벽체 단위로 적용됩니다.

### 흙막이벽 일부분 간격 조정

- 만약 한 면의 흙막이 벽체 중 일부분만 간격을 조정하고 싶을 때에는 다음 3가지로 부분 수정을 해야합니다.

  - 전개도에서 개별적으로 측면말뚝을 이동하여 수정합니다.

  - 평면 View에서 흙막이 벽체를 선택하여 속성창에 H-Pile 또는 D-Wall 판넬 분할 간격을 수정합니다.

  - Command Line에 PT(여기서 PT는 "측면말뚝/D-Wall 간격조정" 단축 명령어입니다.)를 입력하면 측면말뚝/D-Wall 간격 입력창이 활성화되어 사용자가 원하는 구간의 수정이 가능합니다.

- 주5) 측면말뚝 자동정렬 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 ASP를 입력합니다. 여기서 ASP는 "측면말뚝 자동정렬" 단축 명령어입니다.

  - (2) 측면말뚝 자동정렬 입력창이 활성화됩니다.

- (3) 평면 View에서 적용할 흙막이 벽체를 선택합니다.

- (4) 과업 현황에 맞는 측면말뚝 간격을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하면 측면말뚝 간격이 자동정렬됩니다.