Skip to content

# 지하매설물 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 지하매설물 지정

## 개요

- 평면 View에서 지하매설물 지정에 따라 3D View 모델링 성과물에 표현되어 가시설 부재와 인접구조물과의 간섭체크를 할 수 있습니다.

- Command Line : "DT" 입력

## 상세설명

- 주1) 지하매설물 지정 과정입니다.

  - (1) 과업 평면 View에서 사용자가 미리 현황지정에 포함된 지하매설물 라인을 확인하거나 작도합니다.

  - (2) 지하매설 지정 명령어 "DT"또는 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화됩니다. 이 때 적용되는 선은 하나의 라인 또는 폴리라인만을 선택할 수 있습니다.

  - (3) 지하매설물의 크기 및 깊이를 입력한 다음 매설물 추가 버튼을 이용하여 해당되는 라인을 선택합니다. 이후 매설물 사이즈를 변경하고 추가버튼을 이용하여 계속적으로 입력가능합니다.

  - (4) 미리 지정한 매설물은 닫기 버튼을 통해 입력되고 매설물 편집 버튼을 이용하여 매설물의 위치 및 깊이를 수정할 수 있습니다..

  - (5) "지하매설물 지정"은 아래 그림과 같이 평면 View에서 작업을 수행하고 3D View탭에서 오른쪽 버튼을 이용하여 지하매설물을 확인 할 수 있습니다. 이 기능의 주 목적인 가시설 부재와의 간섭체크 및 인접구조물과의 간섭체크를 확인하는데 있습니다.

### 매설물 추가

- 지정하고자 하는 지하매설물 중심 라인을 선택합니다.

### 매설물 삭제

- 지정된 지하매설물을 삭제할때 사용됩니다. 이설과 같은 경우에는 매설물을 삭제하시고 다시 추가하시는게 편리하게 지정할 수 있습니다.

### 매설물 편집

- 지정된 매설물의 좌표를 편집할수 있습니다. 이 기능은 매설물의 변곡점부분에서의 깊이에 대한 편집이 가능합니다.