Skip to content

# DXF Manager Home > 도구 > DXF Manager

- 기능
  가시설이 설치될 지층에 대한 정보가 있는 DXF파일과 흙막이벽 및 지보재 정보가 있는 MIDAS GEOXD Analysis 파일을 불러들여 종단면 전개도를 생성 및 출력합니다.

- 제한
  이 기능에서 불러들일 수 있는 도면 파일은 dwg 및 dxf파일이 가능하지만 최적의 파일은 Autocad 2000 dxf 파일입니다. 흙막이벽과 지보재 정보가 있는 MIDAS GEOXD Analysis 파일의 경우 모델이 복공구간에 대한 모델인 경우 종단면도에서는 복공 지원은 되지 않습니다. DXF 파일에서 사용하는 길이 단위는 "m" 이므로 지층에 대한 도면을 작성시 유의해야 합니다.

- 호출
  Main Menu : `도구 > DXF Manager`

## 프로젝트

### 열기

- 가시설이 설치될 지층의 정보가 있는 도면 파일을 여는 기능입니다. 열기 가능한 파일은 도면파일(dwg, dxf) 입니다. 그러나 최적 조건의 파일은 AutoCad 2000 dxf 파일이며, 파일의 종류와 버전에 따라 기능 지원에 한계가 있을 수 있습니다. 왼쪽 Tool Bar의 을 클릭해도 됩니다.

### 저장

- DXF Manager에서 작성한 종단면 전개도를 저장하는 기능입니다. 왼쪽 Tool Bar의 을 클릭해도 됩니다.

### 다른 이름으로 저장

- DXF Manager에서 작성한 종단면 전개도를 다른 이름으로 저장하는 기능입니다.

### 종료

- DXF Manager의 작업을 종료하는 기능입니다.

## 보기

### Redraw

- 도면 화면에 대한 새로 고침 기능입니다.

### Zoom

- 화면을 확대/축소합니다.

기능 | 이미지 | 설명
--- | --- | ---
(Zoom Window) |  | 마우스로 직사각형 영역을 지정하여 확대하여 보기
(Zoom All) |  | 모델 View크기에 맞게 보기
(Zoom Extends) |  | 화면크기에 맞게 기준도면 보기
(Zoom Previous) |  | 이전화면 보기
(Zoom In) |  | 일정한 비율로 확대하여 보기
(Zoom Out) |  | 일정한 비율로 축소하여 보기

### Pan

- 화면을 사용자가 마우스로 끌어서 이동하는 기능입니다. 왼쪽 Tool Bar의 을 클릭해도 됩니다.

## 종단면 전개도 생성

### 삽입기준점 설정

- 삽입 기준점 : 지표의 정보가 있는 도면에 흙막이벽 및 지보재의 정보를 불러들여 도면상에 배치할 때의 기준이 되는 절점을 선택하는 기능입니다.

- 버튼을 누른 후 도면상의 임의의 위치에 기준점을 정의할 수 있습니다. 'OSNAP ON'을 체크하면 도면상의 절점에 대해 Snap 기능이 수행됩니다.

- 삽입 기준점의 실제 지표의 좌표 : 삽입 기준점을 선택하면 선택된 절점의 도면상의 절대좌표를 인식하게 됩니다. 이러한 도면상의 절점 좌표와 대응되는 실제 지표상의 위치 좌표를 입력합니다.

### 대상 모델 파일 선정

- 파일지정: 흙막이벽 및 지보재의 정보가 있는 MIDAS GEOXD Analysis 파일(*.gxb)을 불러들이는 기능입니다.
- Data : 모델의 위치, 배치 구간, 흙막이벽 돌출길이, 근입깊이, 설치 방향등을 입력합니다.
- 모델의 위치 : 전단면 해석 모델인 경우 우측 또는 좌측 흙막이벽에 대한 정보를 선택합니다.
- 구간설정 : 불러들인 모델의 적용 구간을 설정합니다.
- 돌출길이 : 배면상단을 기준으로 상향으로 돌출된 흙막이벽의 길이를 입력합니다.
- 근입깊이 : 종단면도의 굴착선을 기준으로 흙막이벽의 근입깊이를 입력합니다.
- 설치방향 : 흙막이벽 및 지보재의 설치 방향을 선택합니다.
- Data List : 흙막이벽 및 지보재 배치 구간별로 다수의 List를 입력할 수 있습니다.

### 대상설치간격설정

- 대상 모델파일 설정에서 입력한 배치 구간에 대해 흙막이벽 및 지보재의 설치 위치와 설치 간격을 입력합니다. 동일한 간격이 반복될 경우에는 '반복수@설치간격'로 입력하면 됩니다.

- 설치 위치 및 설치 간격 입력이 완료되면

- 버튼을 클릭하여 종단면도를 생성합니다.

- 생성된 종단면도 파일의 흙막이벽, 지보재, 띠장, 치수선은 Block이며, 각각의 Layer가 존재합니다. 흙막이벽의 천공길이가 토층별 table형식으로 기준도면 위에 생성되며, 생성된 종단면 전개도를 저장할 때 저장되는 파일이름과 같은 이름의 MS Excel파일도 제공됩니다

### 모델 데이터 열기

- 사용자가 이전에 DXF Manager에서 작업 후 저장하였던 파일(*.gdm)을 불러오는 기능입니다. 이 기능은 최종 종단면도를 완성하기 위해 처음에 불러들여온 종단면도(원지반선, 굴착선, 외곽선, 지층선만 있는 도면)와 MIDAS GEOXD Analysis File(*.gxb)의 정보는 불러올 수 없으며 순수히 DXF Manager에서 입력한 값들만 불러들일 수 있습니다.

### 모델 데이터 저장

- 사용자가 DXF Manager에서 작업 하였던 내용을 저장하는 기능입니다. 파일의 저장 포멧은 '*.gdm'입니다. 도면 및 MIDAS GEOXD Analysis 파일(*.gxb)을 불러오는 내용 이외의 모든 DXF Manager에서 수행한 내용이 저장됩니다.