Skip to content

# Copy Home > 캐드기능 > 수정 > Copy

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 지정된 방향 및 지정된 거리로 복사합니다.

- Command Line : `CO` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 복사되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 복사되지 않습니다.

- 주3) 가시설 구성 부재 복사시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 가시설 구성 부재 복사

  Free Mode시 가시설 구성 부재 복사

  - Free Mode시 가시설 구성 부재 복사

  Free Mode시 가시설 구성 부재 복사

- 주4) 전개도 라인 복사시 주의사항

  - 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인은 전개도에서 하나의 선만 존재할 수 있으며, 복사할 경우 속성은 복사되지 않고 CAD 객체만 복사됩니다.

  - 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선은 전개도에서 하나 이상의 선이 존재할 수 있으며, 복사할 경우 속성도 같이 복사됩니다.

### 객체 선택

- 복사할 객체를 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.

### 기준점 또는 변위 지정

- 기준점을 지정하거나 좌표를 사용하여 상대 거리 및 방향을 지정합니다. Copy 명령은 명령이 실행되는 동안 자동 반복하도록 설정됩니다.