Skip to content

# 작업구/제작복공 Home > 모델링 > 구조물수정 > 작업구/제작복공

## 개요

- 작업구 및 제작 복공을 빠르게 배치 및 이동 할 수 있는 기능입니다.

- Command Line : "DC" 입력

## 상세설명

- 1) 복공 생성 완료 후 "작업구 및 제작복공 배치" 작업을 수행 할 수 있습니다.

  - (1) 평면 View Control의 현재를 복공면으로 선택합니다.

  - (2) 평면 View에서 작업구/제작복공 배치 영역을 작도합니다. 이때 작도되는 선은 폐합된 폴리선이어야 합니다.

  - (3) 작도된 영역을 복공영역의 설치 위치에 배치합니다.

  - (4) `"모델링 메뉴 탭 > 구조물 수정 패널 > 작업구/제작복공 배치"` 버튼을 클릭하면 `작업구 및 제작복공 배치 입력창`이 활성화 됩니다.

  - (5) 작업구 및 제작복공 배치 입력창에서 객체선택을 클릭하여 미리 작도된 폐합된 폴리선을 선택합니다.

  - (6) 객체 선택시 작업구와 작업구의 제작복공에 체크합니다.

  - (7) 작업구의 영역 및 제작복공 영역을 이동 가능하며 이동된 영역에 맞게 주형보는 자동 배치됩니다. 여기서 필요시 두 개 이상의 작업구 및 제작 복공 영역이 필요한 경우 폐합된 폴리선을 복사 하신 후 설치 위치에 이동 후 배치 할 수 있습니다. 복사하기 전 폴리라인을 작업구로 지정하시면 복사가 안됩니다.