Skip to content

# Break Workline Home > 모델링 > 구조물수정 > Break Workline

## 개요

- 일체의 흙막이 벽체(일체의 전개도)를 두개의 흙막이 벽체로 분리됨과 동시에 전개도도 두개로 분리되는 기능입니다.

- Command Line : `BW` 입력

## 상세설명

- 주1) 하나의 선 또는 폴리선으로 한면의 흙막이 벽체가 생성된 경우에는 Break Workline 기능이 수행되지 않습니다.

- 주2) 두 개 이상의 선 또는 폴리선으로 한면의 흙막이 벽체가 생성된 경우에는 Break Workline 기능이 수행됩니다.

- 주3) 폐합된 흙막이 벽체에서는 Link Mode시 Break Workline 명령어를 수행하지 않는 한 전개도는 하나입니다.

- 주4) 폐합된 흙막이 벽체에서 Free Mode시 한면의 흙막이 벽체를 이동하게 되면 2개의 흙막이 벽체 및 전개도가 생성됩니다. 이 때 Workline번호는 길이가 긴 쪽이 번호 우선이 됩니다. Break Workline 명령어를 수행하지 않은 상태에서 다시 이동한 한면의 흙막이 벽체를 붙이면 다시 하나의 폐합된 흙막이 벽체 및 전개도로 전환됩니다.

- 주5) Break Workline 과정입니다.

  - (1) Command Line에 BW를 입력합니다. 여기서 BW는 "Break Workline" 단축 명령어입니다.

  - (2) Command Line에 "분리시킬 벽체 위치 선택" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 분리할 벽체의 위치를 선택합니다. 정확히 벽체 라인 위에 있는 지점을 클릭하지 않은 경우는 해당 위치에서 벽체라인까지 수선을 내린 거리가 300mm 이상이면 "근처에 벽체가 존재하지 않습니다"라는 메세지가 출력됩니다. 해당 위치에서 벽체라인까지 수선을 내린 거리가 300mm 이하이면 수선이 벽체와 만나는 지점을 분리할 벽체의 위치로 선택합니다.

  - (3) Break Workline 명령이 종료된 흙막이 벽체는 평면 및 전개도에 각각의 독립적인 벽체 및 전개도 Workline으로 존재합니다.