Skip to content

# Scale Home > 캐드기능 > 수정 > Scale

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝)는 명령어 실행 이후에 형상은 확대 또는 축소되지는 않으며 거리에 대한 비율만 확대 또는 축소됩니다. 이때 Link Mode시에는 선택된 가시설 부재와 연결되어 있는 다른 가시설 부재(선택되지 않은)에 의해 구속 조건이 발생합니다. 반면 Free Mode시에는 선택되지 않은 가시설 부재와의 연결 여부와 관계 없이 선택된 가시설 부재의 거리에 대한 비율이 확대 또는 축소됩니다.

- Command Line : `SC` 입력

## 상세설명

- Link Mode시 가시설 구성 부재 확대

- Free Mode시 가시설 구성 부재 확대

- 그러나 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅선, 사장라인은 Link/Free Mode와 상관없이 축척 이후에 전개도 라인은 확대 또는 축소되지는 않으며 거리에 대한 비율만 확대 또는 축소됩니다. CAD 객체는 축척 이후에도 객체의 비율이 동일하게 유지되도록 하면서 선택한 객체를 확대 또는 축소됩니다.

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 확대 및 축소 되지 않습니다.

- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 확대 및 축소되지 않습니다.

### 객체 선택

- 종료할 때 객체 선택 방법을 사용하고 ENTER 키를 누릅니다.

### 기준점 지정

- 점을 지정합니다.

### 축척 비율 지정 또는 참조

- 축척를 입력하거나, `r`을 입력합니다.

  - 축척 비율 : 지정된 축척을 선택한 CAD 객체의 치수에 곱합니다. 축척 비율이 1보다 크면 CAD 객체가 확대됩니다. 축척 비율이 0(영)과 1 사이면 CAD 객체가 축소됩니다.

  - 참조 : 선택한 CAD 객체를 참조 길이와 지정한 새로운 길이를 기준으로 축척합니다.