Skip to content

# 부지 종횡단면도 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 부지 종횡단면도 지정

## 개요

- 현황 및 원지반 계획고로 부터 토공 및 부지 종횡단면도를 자동 생성합니다.

- 선형을 기준으로 측점간격을 자동생성하고, 임의 단면을 추가/수정할 수 있습니다.

- `성과품 > 유지보수모듈 > 부지 종횡단면도 생성` 기능으로 토공수량 및 측점위치별 종단면/횡단면도와 전체 토공수량을 확인할 수 있습니다.

## 방법

- 부지 종횡단면도 지정부터 토공량 산출 과정

## 상세설명

- 주1) 토공량 산출을 위한 부지 종횡단면도 자동지정 과정입니다.

  - (1) 과업 평면 View에서 사용자가 미리 선형라인을 확인하거나 작도합니다.

  - (2) 선형라인을 선택하고 입력된 측점간격에 따라 측점위치를 자동생성합니다.

  - (3) 자동생성이외, 사용자 단면 지정을 통해 원하는 위치에 측점위치별 단면을 추가할 수 있습니다.

### 선형객체 선택

- 기준이 되는 선형라인을 선택합니다. 새로 지정할 경우 이전 정보는 초기화 됩니다.

### 측점 간격

- 자동생성될 측점 위치(간격)를 입력합니다.

### 사용자 단면 지정

- 단면종류별로 측점위치를 추가할 수 있습니다. 평면view에서 직접 측점위치를 선택합니다.