Skip to content

# C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile 설계 Home > 설계 > C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile 설계

- 기능
  C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile/N-CIP/Hi-PHC Pile 설계를 위한 구조적 제원, 허용력 산정 방법 등을 정의합니다. 정의된 C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile/N-CIP/Hi-PHC Pile 의 특성을 바탕으로 설계를 수행하고, Excel 포멧의 상세계산서를 출력합니다

- 제한
  전처리 과정의 흙막이벽의 정의에서 정의한 C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile/N-CIP/Hi-PHC Pile 에 대해서만 설계를 수행할 수 있으며. C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile/N-CIP/Hi-PHC Pile 설계 이전에 설계옵션이 정의되어야 합니다.

- 호출
  Main Menu : `설계 > C.I.P/Sheet Pile/PHC Pile 설계`

## 검토구간

### 구간

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'에서 정의한 벽체의 시작깊이부터 하단깊이를 나타내며, 변경할 수 없습니다.

## 설계법

- 가시설 구조물의 시공 여건에 따라 선택합니다.

- [구조물기초설계기준 해설 7.7.6 부재단면 설계]에 따라 선택합니다.

## 단면검토시 허용응력 보정계수

- C.I.P(cast-in-placed pile)는 로터리보링기 또는 오거 등의 천공장비로 천공 하며 공벽이 무너질 경우에는 케이싱 또는 안정액을 주입하여 공벽을 보호하면서 천공해 들어갑니다. 천공이 완료된 후 철근망을 삽입하고 콘크리트를 타설하여 한 개의 현장콘크리트 말뚝을 만들고 이를 연속적으로 시공하여 흙막이벽체를 형성하는 공법입니다.

- C.I.P는 벽체 강성이 크므로 벽체변형과 주변침하가 적게 발생합니다. 그러나 C.I.P간의 접촉부, 수직도 문제로 누수가 예상되므로 별도의 차수가 필요합니다.

- 일반적으로 C.I.P 단면 직경은 400mm, 450mm 규격이 사용됩니다.

## C.I.P 제원

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'(환산단면 적용시에는 환산단면 값)에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.

### C.I.P 제원

- '모델 > 흙막이벽의 정의'(환산단면 적용시에는 환산단면 값)에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.
- 사용자 직접 입력을 통해 설계에 적용할 제원을 재 정의 할 수도 있습니다.

### 재료

- 콘크리트 DB, 철근 DB : 해당 검토 C.I.P의 콘크리트 및 주철근과 전단철근의 종류를 선택합니다.
- 저감계수(이수) : 가설시 이수등에 의한 콘크리트 감소계수를 입력 합니다.
- 탄성계수비(n) : 재료의 콘크리트 DB에 따라 자동으로 계산합니다. 탄성계수비는 항상 정수(반올림)로 계산됩니다.

### 사용철근 제원

- C.I.P 단면검토에 필요한 철근 제원을 입력합니다.
- 주철근 : 배근 된 주철근의 직경과 개수를 입력 합니다. 주철근 개수는 한쪽면에 배치된 철근의 수입니다.
- 전단철근 : 사용된 전단 철근의 직경과 배치 간격을 입력합니다.
- 피복두께 : 주철근에대한 피복 두께를 입력합니다. 단면 검토시 환산 단면에 대한 피복두께로 사용됩니다.

## 설계결과

### 계산 및 계산서

- 계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.

### 설계계산서 생성시 출력

- 체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

### 시공단계별 결과 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며,
  에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

### 검토 항목별로 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

## C.I.P 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 단면검토와 처짐검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.

## N-C.I.P 제원

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.

### N-C.I.P 제원

- '모델 > 흙막이벽의 정의'에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.
- 사용자 직접 입력을 통해 설계에 적용할 제원을 재 정의 할 수도 있습니다.

### 재료

- 콘크리트 DB, 철근 DB :해당 검토 C.I.P의 콘크리트 및 주철근과 전단철근의 종류을 선택합니다.
- 저감계수(이수) : 가설시 이수등에 의한 콘크리트 감소계수를 입력 합니다.
- 탄성계수비(n) : 재료의 콘크리트 DB에 따라 자동으로 계산합니다. 탄성계수비는 항상 정수(반올림)로 계산됩니다.

### 사용철근 제원

- N-C.I.P 단면검토에 필요한 철근 제원을 입력합니다.
- 주철근 : 배근 된 주철근의 직경과 개수를 입력 합니다. 주철근 개수는 한쪽면에 배치된 철근의 수입니다.
- 전단철근 : 사용된 전단 철근의 직경과 배치 간격을 입력합니다.
- 피복두께 : 주철근에대한 피복 두께를 입력합니다. 단면 검토시 환산 단면에 대한 피복두께로 사용됩니다.

## N-C.I.P 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 단면검토와 처짐검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.

## Sheet Pile 제원

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.

### Sheet Pile 제원

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.
  사용자 설계에 적용할 재질을 변경할 수도 있습니다.

## Sheet Pile 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 응력검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.

## PHC Pile 제원

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.

### PHC Pile 제원

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.
  사용자 설계에 적용할 재질을 변경할 수도 있습니다.

## PHC Pile 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 부재력검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.

## Hi-PHC Pile 제원

- '모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의'에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.

### PHC Pile 제원

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 입력한 값을 기본값으로 사용합니다.
  사용자 설계에 적용할 재질을 변경할 수도 있습니다.

## Hi-PHC Pile 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 부재력검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.