Skip to content

# 수량산출서 옵션 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 수량산출서 옵션

## 상세설명

### 할증율

- 항목에 따라 할증율을 적용하게 되면 수량산출서 생성시 적용됩니다.

### 흙막이공

- 토사층 줄파기 공제 깊이 : H-Pile 천공 길이 산정시 적용됩니다.

- 케이싱 튜브 설치/철거시 암 깊이 : 암의 의미는 과업구간 중 암반층 중 첫번째 나오는 것을 의미합니다.

- 천공홀 되메우기시 하부 슬라임 공제 : 천공홀 되메우기는 H-Pile 사장 수량에 따라 유동적이며, 토목의 경우에는 지하철수량산출기준에 명시되어 있으므로 적용할 수 있지만 일반 건축 수량에는 따로 사용하지 않는 경우가 대부분입니다.

### 강재 이음 길이

- 강재 이음 길이는 평면, 전개도, 단면 성과품과는 무관하며, 수량산출서 및 상세도 자동 추출시 각 부재별로 설정값 이상일 경우에만 산정됩니다.

  - 주형보는 원칙적으로 연결하여 사용할 없으나 부득이 한 경우 사용되므로 Check 버튼을 사용하여 적용합니다.

  - 주형보 Check Off: 수량산출서 및 상세도 자동 추출시 적용되지 않습니다.

  - 주형보 Check On : 수량산출서 및 상세도 자동 추출시 적용됩니다.

### 그라우팅

- 소일시멘트 수량은 선형 지정시 주형보가 설치되면 단면도에 자동 생성됨, 이때 사용된 그라우팅의 단면 면적을 사용자에게 제공

### 토공수량 출력

- 토공수량 출력에 Check Box에 따라 토공 수량산출서가 변경됩니다.

- 토공량 산출은 3차원 형상정보에 의해 산출되므로 3차원 형상정보의 지층라인을 확인 후 산출하십시요.

  Check Off | Check On
  --- | ---

- 토공면적 Mesh 크기에 따라 토공량 산출의 정밀도가 고려됩니다. 기본값은 2m를 적용하고 있으며, 크기가 작아질수록 산출시간 및 정밀도는 커집니다.

### 강제 수량 반올림

- 선형 및 직선이 아닌 사선부에 적용되는 가시설 버팀 부재는 벽체 거리에 따라 수량이 작게는 몇 mm 차이가 발생할 수 있습니다.
  이런 경우 오차범위내에 발생한 가시설 부재는 수량산출서 생성시 결합하여 생성할 수 있는 옵션입니다.