Skip to content

# FEM 결과 View Home > 결과 > FEM 결과 View

- 기능
  유한요소법에 의해 해석된 결과를 확인합니다.

- 제한
  이 기능은 FEM 해석에서만 유효합니다.

- 호출
  Main Window : `FEM 결과`

## 결과항목

### 시공단계해석

- 시공단계별 지반 및 가시설 부재에 발생하는 변위, 부재력, 응력을 확인합니다.

- 굴착 시공단계해석을 수행하기 이전에 초기상태에 대한 해석을 수행합니다. 초기상태의 변위 및 응력을 계산해 두어야 순수하게 굴착으로 인해 발생하는 변위, 부재력, 응력을 올바르게 계산할 수 있습니다.

- 초기 단계

  - +++초기 원지반: 초기 원지반 상태의 변위, 평면변형요소의 응력을 표현합니다.
  - +++초기 인접구조물 설치: 인접구조물을 입력한 가시설 모델링에서 활성화 됩니다. 지반을 굴착하기 인전 상태에서 해석을 수행하여 인접구조물의 변위와 응력을 계산합니다. 초기 상태의 변위와 응력을 알고 있어야 굴착 가시설로 인해 발생되는 변위와 응력을 파악할 수 있습니다.
  - +++초기 흙막이벽 설치[Seepage]: 수위차가 존재할 경우 해당되며 초기 Seepage 단계의 절점과 평면변형요소의 투수결과를 보여줍니다.
  - +++초기 흙막이벽 설치: 굴착 시공전의 흙막이벽 설치시 절점변위와 부재력, 평면응력상태를 표현합니다.

- 시공 단계

  - CS##[Seepage]: 수위차가 존재할 경우 해당단계의 절점과 평면변형요소의 투수결과를 보여줍니다.
  - CS##: 해당단계의 절점변위, 요소부재력, 평면변형요소의 응력상태를 표현합니다.

### 그룹별 해석

그룹별 해석 결과확인의 편의를 위해 주요한 결과확인 항목이 그룹별로 분류됩니다. 프로그램 내부에서 자동으로 설정된 그룹에 대해서만 결과가 출력되므로, 관심 항목의 결과를 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 단면력: 선택된 그룹(흙막이벽체, 지보재, 본구조물, 인접구조물)의 부재 축력, 전단력, 모멘트를 표시합니다.
- 변위: 선택된 그룹(흙막이벽체, 지보재, 본구조물, 인접구조물)의 변위만을 표시합니다.

### 흙막이벽검토

- 흙막이벽에 대한 시공단계별 토압, 변위, 부재력을 Diagram 과 Table로 확인합니다.

### 침하검토

- 시공단계별 굴착시 굴착배면에 대해 연직변위와 수평변위의 침하량 크기를 표현합니다. 배면에 인접구조물이 위치할 경우 인접구조물의 허용처짐을 계산하여 배면에 발생한 침하량이 허용침하량의 범위내에 있는지 판정을 할 수 있습니다.

## 시공단계해석

### 기능

- 시공단계에 따른 가시설 모델의 절점변위, 1D요소 부재력, 지반의 응력 결과를 확인할 수 있습니다.
- FEM해석에 사용되는 유한요소는 다음과 같으며, 1D요소는 보요소, 트러스 요소와 같은 선요소를 말합니다.
- Beam : 보요소, 절점당 6개의 자유도 고려 (적용 ☞ 흙막이 벽체, 중간말뚝, 벽체 및 슬래브)
- Truss : 축방향 인장, 압축에 저항 (적용 ☞ 굴착측에 설치되는 Strut, Raker)
- Embedded Truss : 축방향 인장, 압축에 저항 (적용 ☞ 지반내에 설치되는 Earth Anchor, Rock Bolt, Tie Rod,Soil Nail)
- Plane Strain : 평면변형요소 (적용 ☞ 지반)

시공단계해석에 대한 자세한 내용은 Analysis Manual의 "II-Chapter 1-4. 시공단계해석" 부분을 참조하시기 바랍니다.

### Works Tree를 이용한 결과확인 방법

- 각 항목의 세부항목은 Tree로 구성되어 있으며, 확인하고 싶은 항목을 더블클릭하면 Model View 화면에 결과가 출력됩니다.
  왼쪽 그림은 "CS1: 굴착 3m" 단계의 수평변위를 확인하고 있습니다.
- "(V)"로 표시가 있는 결과는 Vector 형식의 표현이 가능한 결과항목입니다.
- 결과항목에 대한 자세한 설명은 FEM 결과 Table을 참조하시기 바랍니다.

### FEM Post Toolbar 를 이용한 결과확인 방법

- Output Set 에서 결과를 확인할 시공단계를 선택합니다. 우측의 시공단계 선택 Scroll 을 통해 쉽게 시공단계별 결과를 확인할 수 있습니다.
- 데이터에서 확인하고자 하는 데이터 종류를 선택합니다. 응력해석단계에서는 (절점변위/1D 요소부재력/1D 요소응력/평면응력요소 응력) 을 선택할 수 있고, 침투해석단계에서는 (절점응력요소/평면응력요소 투수결과) 를 선택할 수 있습니다.
- Contour Data에서 결과를 확인할 컨투어 데이터를 선택합니다. 앞서 선택한 데이터 종류에 따라 제공되는 하위의 결과항목을 선택할 수 있습니다. ( ex) 데이터 : 절점변위 > Contour Data : 수평변위, 연직변위, 전체변위, 면내 회전변위 )
- 요소망에서 확인하고자 하는 요소망 형태를 설정하실 수 있습니다. (원형, 변형, 원형+변형)
- 변형 Data 에서는 확인할 요소망의 변형 형태를 변위를 기준으로 설정할 수 있습니다.

- Output Set : 결과를 확인하고자 하는 시공단계를 선택합니다.

방법1) 시공단계 리스트에서 선택 | 방법2) 시공단계 선택 Scroll 에서 선택
--- | ---

- Contour Data : 화면에 출력할 결과항목을 선택합니다.

단계1) 결과항목을 선택 | 단계2) 단계1에서 선택한 항목의 세부항목을 선택
--- | ---

- 변형 Data : Contour Data에서 선택한 결과를 출력하면서, 변위를 함께 표현할지 여부와 변위출력 형태를 선택합니다.

단계1) 변위형태를 선택 | 단계2) 변위 출력 항목 선택
--- | ---

- 표시형식 (Plot Type) : 결과를 색으로 표현할지, 크기와 방향을 가진 화살표로 표현할지 여부를 선택합니다.

[컨투어] | [벡터] | [컨투어+벡터]
--- | --- | ---

- 표시모드 (Visualization) : 다양한 형태의 출력이 가능하며, 세부 옵션은 Properties 에서 설정합니다.

[원형] | [등위면] | [절단면]
--- | --- | ---

- 컨투어형식 (Contour Type) : 색구분이 뚜렷한 등고선 또는 자연스럽게 변화하는 색으로 표현할지 여부를 선택합니다.

[밴드] | [그래디언트]
--- | ---

- 엣지형식 (Edge Type) : 요소테두리 표현방법을 선택합니다.

[테두리없음] | [요소테두리] | [피처테두리]
--- | --- | ---

## 그룹별 해석

- 흙막이 가시설 설계에서 주된 검토대상이 되는 항목들을 프로그램 내부에서 그룹으로 지정하고, 그 부분의 결과만을 쉽게 확인할 수 있는 기능입니다.
- Works Tree의 그룹별해석 부분의 항목을 더블클릭하면 결과가 출력됩니다.
- 그룹별 해석은 크게 부재력/변위 확인으로 나눠지며, Model 화면에 출력되는 결과는 아래 테이블로 확인할 수도 있습니다.
- 테이블에 출력된 결과는 FEM 결과 Table 기능을 통해, 확인하고 싶은 특정 Stage, 요소, Part의 결과만을 출력할 수 있습니다.
- 인접구조물과 지중구조물의 경우에 그룹별해석을 통해 쉽게 단면력과 침하정도를 파악할 수 있습니다.
- 결과 표현방법에 대한 수정은 Properties 탭에서 이루어 집니다.

## 흙막이벽 검토

### 시공단계별 결과 Diagram 출력 방법

에서 시공단계를 선택하고,
다음 4가지( ) 중 출력항목을 선택하면
위의 그림과 같이 각 항목에 대한 시공단계별 Diagram을 확인할 수 있습니다.

FEM 해석에서는 전단면 모델을 구성할 수 있습니다. 이 경우 좌/우 양쪽에 흙막이벽이 존재합니다.
에서 결과를 출력할 흙막이벽의 위치를 선택합니다.

### Diagram 출력 옵션

- 출력옵션을 선택하면 아래와 같이 적용되며, 여러옵션을 선택했을 경우에는 중첩하여 표현됩니다.

| □ 값표시 | □ 절점번호 | □ 부재번호
--- | --- | --- | ---

□ 격자표시 | □ 중첩도 | □ 시공단계도
--- | --- | ---
격자를 표시하여 결과값의 크기를 가늠하도록 합니다. | 모든 시공단계의 Diagram을 중첩해서 도시합니다. 전단계에서 발생할 수 있는 최대값의 크기를 파악합니다. | 시공단계별 굴착, 지보재 생성/해체, 지하수위 변화 등을 도시하여 결과파악을 용이하게 합니다.

### 시공단계별 결과 활용

- : Diagram에 출력된 토압, 변위, 전단력, 모멘트 항목의 결과값을 시공단계별 테이블 형태로 출력합니다. 테이블의 데이터는 Copy & Paste로 Excel과 호환이 가능합니다.

- : 흙막이벽의 최대/최소 부재력, 지보재 축력 결과를 시공단계별로 요약하여 테이블 형태로 출력합니다. 테이블의 데이터는 Copy & Paste로 Excel과 호환이 가능합니다.

- : 출력된 Diagram을 *.bmp, *.emf 포맷의 그림파일로 저장합니다.

- : 결과를 출력할 요소내의 위치를 선택합니다.

## 침하검토

### 기능

- 흙막이벽체로부터 거리에 따른 해당시공단계의 수평/연직 변위, 수평/연직변형율을 테이블로 출력합니다.
- 흙막이벽체로부터 거리에 따른 해당시공단계의 수평/연직 변위, 각변위를 그래프로 출력합니다.
- 침하량이 허용처짐에 대해 안정한 지 여부를 판정합니다.

### 사용

- 시공단계: 침하량 그래프와 테이블을 출력할 시공단계를 선택합니다.
- 해석위치: 침하량 그래프와 테이블은 흙막이벽을 기준으로 배면측의 결과만을 출력합니다. 전단면 해석을 수행한 경우 양쪽 흙막이벽 중 어느쪽 흙막이벽을 기준으로 한 배면의 결과를 나타낼 것인지 선택합니다.
- 침하종류: 그래프에 나타낼 결과항목을 선택합니다.

### 침하검토

- 침하검토는 인접구조물이 있는 경우에만 수행하며, 인접구조물의 위치에서 허용처짐에 대한 안정여부를 판정합니다.
- 침하검토 위치는 인접구조물의 굴착면과 가까운 면의 최하단 입니다.
- 인접구조물에 발생한 침하량이 허용침하량 내에 있는지 여부를 판단하는 방법으로 6가지 규정식을 제안하고 있고, 각각 제안식에 따라 최대발생 침하량이나 각변위에 의해 안정성 여부를 판단합니다.