Skip to content

# Offset Home > 캐드기능 > 수정 > Offset

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 지정된 방향 및 거리로 간격띄우기를 합니다.

- Command Line : `O` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 간격띄우기가 되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 간격띄우기가 되지 않습니다.

- 주3) 가시설 구성 부재 간격띄우기시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 가시설 구성 부재 간격띄우기

  - Free Mode시 가시설 구성 부재 대칭

- 주4) 전개도 라인 간격띄우기시 주의사항

  - 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인은 전개도에서 하나의 선만 존재할 수 있으며, 간격띄우기할 경우 속성은 복사가 되지 않고 CAD 객체만 간격띄우기가 됩니다.

  - 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선은 전개도에서 하나 이상의 선이 존재할 수 있으며, 간격띄우기할 경우 속성도 같이 복사가 됩니다.

### 간격띄우기 거리 또는 [통과점(T)] <통과점>

- 거리를 지정하거나 ENTER 키를 누릅니다.

  - 간격띄우기 거리 : 기존 객체에서 지정한 거리만큼 떨어진 위치에 새 객체를 작성합니다.

  - 통과점 : 지정한 점을 통과하는 객체를 작성합니다.

  - 간격띄우기할 객체 선택 또는 <나가기>: 객체를 하나 선택하거나 ENTER 키를 눌러 명령을 종료합니다.

  - 나가기 : Offset 명령을 끝냅니다.