Skip to content

# FEM 결과 Table Home > 결과 > FEM Table

- 기능
  유한요소해석 결과 View에서 확인한 해석결과를 Table형태로 출력합니다.

- 제한
  이 기능은 FEM 해석에서만 유효합니다.

- 호출
  Main menu :

  - `결과 > FEM 테이블 > 절점정보`
  - `결과 > FEM 테이블 > 요소정보`
  - `결과 > FEM 테이블 > 변위결과`
  - `결과 > FEM 테이블 > 보 > Force & Stress`
  - `결과 > FEM 테이블 > 트러스 > Force & Stress`
  - `결과 > FEM 테이블 > Embeded Truss > Force & Stress`
  - `결과 > FEM 테이블 > Plane Strain > Stress (Global)`
  - `결과 > FEM 테이블 > Plane Strain > Seepage (Global)`

## 유한요소해석 결과 Table 사용방법

### 결과출력 항목 선택

#### 번호입력을 통한 절점/요소선택

- 텍스트 상자에 결과를 출력할 절점번호 또는 요소번호를 입력합니다.

- : 절점, 요소, 변위, 보, 트러스, Embedded Truss, Plane Strain의 각 항목의 요소 또는 절점을 모두 선택합니다.

- : 선택된 모든 절점/요소를 선택해제 합니다.

- : 선택된 요소 또는 절점을 제외한 나머지를 모두 선택합니다.

- : 이전에 선택된 요소 또는 절점을 선택합니다.

#### Type 선택을 통한 절점/요소선택

- 프로그램 내부에서 자동으로 정의한 그룹에 해당하는 절점/요소를 선택할 수 있습니다.

- : 선택된 그룹에 해당하는 절점/요소를 선택합니다.

- : 선택된 그룹에 해당하는 절점/요소를 삭제합니다.

- : 이미 선택된 절점/요소를 새로 선택한 그룹에 해당하는 절점/요소로 대체합니다.

- : 이미 선택된 절점/요소와 새로 선택한 그룹에 중복되는 절점/요소를 선택합니다.

#### 시공단계 선택

- Check on 으로 선택한 시공단계의 결과를 출력합니다.

### Context Menu 사용방법

#### Copy

- MIDAS GEOXD Analysis의 Table은 Excel과 호환이 가능합니다. Table의 일정 범위를 선택한 후 Copy 하면 Excel에 붙여넣을 수 있도록 클립보드에 복사됩니다.

#### Find

- 테이블 내에서 입력한 문자열을 찾아줍니다.

#### Sorting Dialog

- 오른쪽 Sort Key Columns의 맨 위부터 차례로 있는 항목을 기준으로 데이터를 정렬합니다.
- 버튼으로 정렬항목을 편집하고, 버튼으로 우선순위를 조정합니다.

#### Style Dialog

- 출력된 데이터의 출력포맷, 자릿수를 선택합니다.

#### Show Graph

- 테이블에서 선택한 범위의 데이터를 Graph로 표현합니다.

#### Active Records

- 테이블로 출력할 데이터 항목을 선택합니다.

## 절점정보/요소정보

### 절점정보

### 요소정보

- 해석옵션에서 고차요소 사용을 선택한 경우에 Mid. Node가 생성됩니다.

## 변위결과

- ID : 절점번호

- X : 수평방향(X방향) 변위

- Z : 연직방향(Z방향) 변위

## 보의 Force & Stress

- 흙막이벽체, 중간말뚝, 본 구조물(벽체 및 슬래브)은 보요소로 모델링 됩니다.

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Part : 보요소 내의 결과출력 위치 (i, ¼, ½, ¾, j)

- Axial : 축력

- Shear-z : 전단력

- Moment-y : 모멘트

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Part : 보요소 내의 결과출력 위치 (i, ¼, ½, ¾, j)

- Axial : 축응력

- Shear-z : 전단응력

- Bend(+) : 상연 휨응력

- Beam(-) : 하연 휨응력

- Cb-Top : 상연 수직응력 조합응력 (Axial + Bend(+))

- Cb-Bot : 상연 수직응력 조합응력 (Axial + Bend(-))

## 트러스의 Force & Stress

- Strut, Raker 등의 지보재는 보요소로 모델링 됩니다.

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Force-i : i단의 축력

- Force-j : j단의 축력

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Stress-i : i단의 축응력

- Stress-j : j단의 축응력

## Embedded Truss의 Force & Stress

- Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail 등의 지보재는 Embedded Truss 요소로 모델링 됩니다.

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Force-i : i단의 축력

- Force-j : j단의 축력

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Stress-i : i단의 축응력

- Stress-j : j단의 축응력

## Plane Strain의 Stress (Global)

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Node : 결과가 출력되는 위치(절점번호). 요소내부에서 계산된 값을 Center와 절점위치의 결과로 보간하여 출력합니다.

- SXX' : 전체좌표계 X방향(수평방향)의 유효응력

- SZZ' : 전체좌표계 Z방향(연직방향)의 유효응력

- SXX : 전체좌표계 X방향(수평방향)의 전응력

- SZZ : 전체좌표계 Z방향 (연직방향)의 전응력

- SXZ : 전체좌표계 Y축에 수직한 평면 위에서 Z방향으로 작용하는 전단응력

- P1(V) : 주축 1방향 주응력

- P2(V) : 주축 2방향 주응력

- P3(V) : 주축 3방향 주응력

- Tresca : Tresca 응력으로 Maximum Shear Stress를 나타냅니다.

- von Mises : Von Mises 응력으로 Octahedral Shear Stress를 나타냅니다.

- Pore Pressure : 간극수압

- Mean Effective : 평균 유효 응력

- Mean Total : 전체 평균 응력

## Plane Strain의 Seepage (Global)

- Elem : 요소번호

- X : 요소별 mid 단의 X좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 X좌표)

- Z : 요소별 mid 단의 Z좌표 (예를 들면 10번 요소의 Mid 단의 Z좌표), 흙막이벽의 경우 근입깊이를 나타냅니다.

- Stage : 시공단계

- Node : 결과가 출력되는 위치(절점번호). 요소내부에서 계산된 값을 Center와 절점위치의 결과로 보간하여 출력합니다.

- VX : 전체좌표계 X방향(수평방향) 침투유출 속도

- VZ : 전체좌표계 Z방향(연직방향) 침투유출 속도

- VXZ : 전체좌표계 X-Z평면의 침투유출속도

- GX : 전체좌표계 X방향(수평방향) 동수경사

- GZ : 전체좌표계 Z방향(연직방향) 동수경사

- GXZ : 전체좌표계 X-Z방향 동수경사

- CX : 전체좌표계 X방향(수평방향) Conductivity

- CZ : 전체좌표계 Z방향(연직방향) Conductivity

- V.W.C : 최적함수비