Skip to content

# 옹벽 신축이음 분할 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 도면분할 > 옹벽 신축이음 분할

## 개요

- H-Pile+토류판+영구옹벽 스타일이 할단된 벽체가 존재할 때 사용됩니다.

- 영구옹벽 스타일의 벽체와 매립형 내설 대좌 타입의 Earth Anchor로 평면 모델링된 경우 전개도에서 옹벽 신축이음 분할영역을 지정하는 기능입니다.

- 옹벽 신축이음 분할지정을 완료해야 수량산출서에 값이 출력됩니다.

- Command Line : `EJ` 입력

## 상세설명

- 1) 옹벽 신축이음 분할은 전개도 View에서만 적용 가능합니다.

- 2) 전개도 View Control의 현재를 어느 지보단에서나 가능합니다.

- 3) 옹벽신축이음 분할(EJD) 또는"성과품 탭 > 성과품 출력 설정 패널 > 도면 분할 > 옹벽 신축이음 분할"버튼을 클릭하면 "옹벽 신축이음 분할 지정" 입력창이 활성화 됩니다.

- 4) 콤보 버튼을 이용하여 옹벽 신축이음 분할 지정에 위치하고 Station에 입력하거나 추가 버튼을 이용하여 전개도 View에서 원하는 신축이음 위치를 지정 합니다.

- 5) 분할 영역을 잘못 추가된 경우는 해당 분할 영역 순서에 위치하고 삭제 버튼을 이용하여 삭제 가능합니다.

- 6) 콤보 버튼을 단면 구간 지정에 위치 시키고 "선형 도면 분할 지정"과 동일한 방법으로 추가 또는 삭제 가능합니다.

- 7) 선형 도면 분할 지정한 영역내 성과물은 각각 분할 평면과 분할 영역의 지보단 평면으로 성과물이 생성됩니다. *주) 마우스로 평면 View의 임의의 위치를 선택(Picking)하면 해당 점에서 선형에 수선을 내려 닿는 위치를 분할 할 Station으로 등록합니다.