Skip to content

# Array Home > 캐드기능 > 수정 > Array

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 일정한 간격의 직사각형 배열로 객체의 사본을 생성합니다.

- Command Line : `AR` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 배열되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 배열되지 않습니다.

- 주3) 가시설 구성 부재 배열시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 가시설 구성 부재 배열

  - Free Mode시 가시설 구성 부재 대칭

- 주4) 전개도 라인 배열시 주의사항

  - 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인은 전개도에서 하나의 선만 존재할 수 있으며, 배열할 경우 속성은 복사되지 않고 CAD 객체만 배열됩니다.

  - 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선은 전개도에서 하나 이상의 선이 존재할 수 있으며, 배열할 경우 속성도 같이 복사됩니다.

### 행의 수

- 배열 내의 행의 수를 지정합니다. 하나의 행을 지정한 경우 두 개 이상의 열을 지정해야 합니다.

### 열의 수

- 배열 내에서 열의 수를 지정합니다. 하나의 열을 지정한 경우 두 개 이상의 행을 지정해야 합니다.

### 객체 선택

- 배열을 구성하는 데 사용할 객체를 지정합니다. 배열 대화상자가 표시되기 전이나 후에 객체를 선택할 수 있습니다.

### 간격과 방향

- 배열 객체의 거리와 방향을 지정할 수 있는 공간을 제공합니다.

  - 행 간격 : 두 행 사이의 거리를 해당 단위로 지정합니다. 아래 방향으로 행을 추가하려면 음의 값을 지정합니다.

  - 열 간격 : 두 열 사이의 거리를 해당 단위로 지정합니다. 왼쪽에 열을 추가하려면 음의 값을 지정합니다.

  - 배열 각도 : 회전 각도를 지정합니다.