Skip to content

# GTS 연동 Home > 성과품 > Maintenance > GTS 연동

## 개요

- 가시설 부재 및 지층정보를 GTS 중립파일을 이용하여 3차원 및 2차원을 연동하는 기능입니다.

## 상세설명

### GTS연동

- 이 기능은 모든 View에서 생성 가능합니다.

- 지층정보 및 가시설 모든 부재를 GTS의 중립파일로 전달하고 있습니다. 전달되는 내용으로는 가시설 부재 라인과 지층면입니다.

- 해석모델에 따라 3차원 형상과 2차원 단면도를 추출합니다.

### 3D 정보추출 옵션

- ① 부재 중심선 추출
  - 3차원 가시설 부재의 중심선을 그대로 GT S라인 요소 생성 (버팀대 이격높이를 고려하지 않음)
- ② 부재 중심선 변환추출(중간말뚝 이동)
  - 가시설 부재의 중심선으로 중간말뚝이 이동하여 GTS 라인 요소생성 (버팀대 이격높이를 고려)
  - 버팀대 위치를 고정하고자 하는 경우에 사용됨.
- ③ 부재 중심선 변환추출(Beam부재 이동)
  - 가시설 부재의 중심선을 중간말뚝으로 이동하여 GTS 라인 요소생성 (버팀대 이격높이를 고려)

### 형상 출력타입

- 복합형상 : 가시설 부재들을 지보단으로 통합하여 하나의 그룹으로 선택할 수 있음.

- 단일 선 : 가시설 부재들 각각의 라인으로 선택할 수 있음.

### 2D 단면도 추출

- 3차원 해석모델에서 해석하고자 하는 단면을 생성하여 2차원 모델로 변환하여 GTS로 연동하는 기능