Skip to content

# 말뚝 길이조정(중간말뚝 길이조정) Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 말뚝길이조정 > 중간말뚝 길이조정

## 개요

- 평면 또는 단면 View에서 선택한 중간말뚝에 대한 무복공/복공 돌출높이 및 근입깊이를 자동으로 조정하는 기능입니다.

- Command Line : `APL` 입력

## 상세설명

- 주1) 중간말뚝 길이조정 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 APL을 입력합니다. 여기서 APL은 "중간말뚝 길이조정" 단축 명령어입니다.

  - (2) 중간말뚝 길이조정 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 평면 또는 단면 View에서 중간말뚝을 선택합니다.

- (4) 과업 현황에 맞는 무복공/복공 돌출높이 및 근입깊이를 입력한 후 확인 버튼을 클릭하면 자동으로 길이가 조정됩니다.

  - 무복공 돌출높이에서 입력된 값은 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"의 기준 EL에서부터의 상향 길이

  - 복공 돌출높이에서 입력된 값은 주형보 하단 위치("홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"의 "복공EL-복공판높이-주형보높이(주형보 하단)")에서 부터의 상향 길이

  - 근입깊이에서 입력된 값은 굴착저면선에서 부터의 하향 길이