Skip to content

# 평면 굴착저면 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 평면 굴착저면 지정

## 개요

- 평면 View에서 과업 현황에 맞는 굴착저면을 지정하게 되면 전개도 및 단면도에 굴착저면이 적용되는 기능입니다..

- Command Line : `XL` 입력

## 상세설명

- 주1) 굴착저면 지정 과정입니다.

  - (1) 과업 평면 View에서 사용자가 미리 굴착저면 선을 작도합니다. 이 때 적용되는 선은 폐합된 폴리선만 가능합니다.

  - (2) 평면 굴착저면 지정 명령어 또는 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화됩니다.

### 객체 선택

- 미리 작도된 폐합된 폴리선을 선택합니다.

### 하단깊이 EL.

- 선택한 폐합된 폴리선의 하단깊이를 입력합니다. 이 때 기준이 되는 하단깊이 레벨 EL.은 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에 있는 기준 EL.값에 따라 지정됩니다. 입력되는 부호는 (+,-) 가능 합니다.

- 주2) 아래 그림은 굴착저면 지정시 변화되는 형상을 표현하고 있습니다. 특히 아래 그림 오른쪽 경우처럼 수직으로 굴착저면을 변화시키고 싶을 때는 수직되는 지점에 폐합된 폴리선을 두 개 작도하여 각각의 하단깊이를 지정합니다.
  이 때 선택한 2개의 폐합된 폴리선은 Ctrl키를 이용하면 각각의 하단깊이를 쉽게 선택하여 입력할 수 있습니다.