Skip to content

# 모델링 오류체크 Home > 성과품 > Maintenance > 모델링 오류체크

## 개요

- 3D VIEW 탭에서 사용가능한 기능입니다.

- 2D 평면상에서 판별할 수 없는 부재 중첩 및 간섭체크를 자동으로 수행합니다.

- 오류검토 항목에 따라 검토 위치 및 개소를 출력합니다.

## 방법

- 3차원 모델링 오류 자동체크

## 상세설명

- 주1) 지보단별 부재간섭 및 중첩여부를 체크합니다.

  - (1) 평면(전개도,단면) 모델링 완료후 3D VIEW 탭에서 마우스 우측버튼을 선택하여 3차원 모델링을 생성합니다.

  - (2) 오류검토 항목을 선택한 후 오류검토 버튼을 선택하면 하단의 오류리스트와 개소가 자동 출력됩니다.

  - (3) 오류검토 항목별 색상으로 구분되며 3차원 모델에서 해당 위치를 즉시 확인할 수 있습니다.

  - (4) 평면, 또는 전개도 탭에서 오류위치를 수정한 후 3차원 모델링을 다시 생성하여 검토합니다.

### 오류검토 항목

- 모델 조건에 따른 오류검토 항목을 체크합니다.

### 오류검토

- 체크된 오류검토 항목에 따라 오류종류, 위치, 개소가 출력됩니다.