Skip to content

# 굴착저면 → 전개도 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 굴착저면 / 전개도

## 개요

- 평면에서 굴착저면의 EL을 지정하면 전개도의 굴착저면이 변경되는 기능입니다.

- Command Line : `SD` 입력

## 상세설명

- 주1) 굴착저면 -> 전개도 생성 과정입니다.

  - (1) 평면 View Control에서 현재단을 굴착저면으로 선택합니다.

  - (2) 흙막이 벽체 중심선에 겹치게 폴리선으로 작도합니다.

  - (3) Command Line에 XL(여기서 XL은 "평면 굴착저면 지정" 단축 명령어)을 입력한 후 원하는 EL을 값을 입력합니다. 그러면 폴리선 색깔이 변경되면서 굴착저면이 지정되었습니다.

  - (4) 전개도 View로 이동하여 굴착저면 선을 보면 Level로 되어 있는데 이 때 "굴착저면→전개도" 기능을 사용하면 지정된 굴착저면 EL에 맞게 자동으로 변경됩니다. 또는 전개도 View에서 Erase로 굴착저면선을 삭제하게 되면 지정된 굴착저면 EL에 맞게 자동으로 변경됩니다.