Skip to content

# 사보강 Strut 설계 Home > 설계 > 사보강 Strut 설계

- 기능
  종방향 띠장과 횡방향 띠장이 만나는 모서리부에서 띠장을 지지하는 사보강 Strut(버팀보)를 설계합니다.

- 제한
  지보재의 정의에서 Strut, Earth Anchor, Tie Rod, Raker를 설치한 경우에 활성화 되며, 모델링 과정에서 사보강 Strut에 대한 별도의 입력은 받지 않습니다. 사보강 Strut 설계를 위해서는 설계옵션이 설정되어 있어야 합니다.

- 호출
  Main Menu : `설계 > 사보강 Strut 설계`

## 일반

- 버튼을 통해 Spread Sheet 형식으로 설계데이터를 추가/삭제/수정할 수 있습니다. 동일한 특성의 사보강 strut이 많은 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

### 이름

- 검토하고자 하는 사보강 Strut의 이름을 입력합니다.

### 지보재

- 사보강 Strut을 설치할 지보재를 선택합니다.

### 재질

- 설계옵션에서 선택한 강재의 허용응력기준에 따라서 변경됩니다. 보통은 시공성이나 경제성을 고려하여 SS400, SM400을 표준으로 합니다.
  - 지하철 설계기준(2002): SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다.
  - 지하철 설계기준(2005): SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다.
  - 철도교 설계기준(일반): 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다.
  - 철도교 설계기준(노반편) 참조
  - 철도교 설계기준(철도하중 직접지지): SM400, SS400에 대해서만 검토가 가능합니다. (철도교 설계기준(노반편) 참조)
  - 도로교 설계기준(2005, 2010): 모든 재질(SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570, SS400, SMA400, SMA490, SMA570)에 대해서 검토가 가능합니다.
  - KDS 설계기준(21 30 00) (2020, 2022): 모델 > Project Setting에서 국가표준(강종)을 KS(18)로 선택한 경우 검토가 가능합니다. (SS275, SM275, SHP275, SHP275W, SM355, SHP355W에 대해서만 검토 가능)
  - KDS 설계기준(21 30 00) (2024): 모델 > Project Setting에서 국가표준(강종)을 KS(24)로 선택한 경우 검토가 가능합니다. (SS275, SM275, SHP275, SHP275W, SM355, SHP355W, SM420, SHP450W, SM460에 대해서 검토 가능)

### 단면

- 설계 가능한 단면을 보여주며, 최대 축력을 고려한 후 필요한 강도와 강성을 가진 단면을 선택하여 사용합니다.

## 사보강 Strut List

- 사보강 Strut List에서 선택한 항목에 대해 버튼을 클릭하여 설계검토 내용을 확인할 수 있습니다.

## 사보강 Strut의 구성

### 강축길이/약축길이

- 강축/약축방향 좌굴길이를 입력합니다. 강축길이는 일반적으로 사보강 Strut의 전 길이로 사용하며, 약축길이는 수평이음재가 있는 경우에만 고정점에서 수평이음재 까지의 거리로 사용합니다.

### 설치깊이

- "일반 > 지보재" 에서 선택한 지보재의 위치에 따른 설치깊이가 표시됩니다.

### 수평간격

- 사보강 Strut의 부재력은 해당 설치 깊이의 지보재 최대 축력을 지보재와 사보강재의 간격비로 나누어 적용합니다.

### 각도

- 띠장과의 경사각을 말하며, 일반적으로 45도를 원칙으로 합니다.

### 수량

- 동일 위치에서 설치되는 사보강 Strut의 수를 입력합니다. 축력이 과다하거나 사보강 Strut의 간격이 넓은 경우에 수량을 늘려 비틀림을 방지하도록 합니다.

## 하중

### 온도하중

- 온도하중에 의해 발생하는 축하중을 직접 입력합니다.
- 기존의 연구에 의하면 양단고정의 경우 이론적인 값의 18~19% 정도로, 기온 1℃ 상승에 대한 버팀대 반력의 증가는 통상 11~12.5kN 정도입니다.
- 여름과 겨울의 계절적 온도차에 의한 축력변화는 크리프(creep)에 의해 부담된다고 하면, 계절에 의한 온도하중을 고려할 필요가 없습니다. 하루동안의 최고와 최저 온도차를 10℃ 로 가정하면, 실제 버팀대의 축력 증가량은 120kN 정도 발생하며, 이 값을 이용하여 온도변화의 영향을 고려하는 것이 바람직합니다.

### 자중 및 작업하중(연직하중)

- 사보강 Strut의 자중과 발판 등의 설치로 인한 부가하중을 입력합니다. 일반적으로 5kN/m를 사용합니다.

## 연결 볼트

### 사용 볼트

- F8T의 전단응력 : 100 MPa
- F10T의 전단응력 : 190 MPa
- 4T의 전단응력 : 90 MPa

### 볼트 수량

- 사보강 Strut과 띠장을 연결하기 위한 볼트 수량을 입력합니다. 한쪽단의 볼트 수량을 입력합니다.

## 설계결과

### 계산 및 계산서

- 계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.

### 설계계산서 생성시 출력

- 체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

### 시공단계별 결과 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며,
  에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

### 검토 항목별로 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭하면, 단면검토와 볼트수량에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.