Skip to content

# 측면말뚝/D-Wall 간격 조정 Home > 모델링 > 구조물수정 > 측면말뚝/D-Wall 간격 조정

## 개요

- 기존에 생성된 측면말뚝(H-Pile, SCW, CIP)/D-Wall 간격을 조정하는 기능입니다.

- Command Line : `PT` 입력

## 상세설명

- 주1) 측면말뚝/D-Wall 간격 조정은 평면 View에서만 적용 가능합니다.
- 주2) 측면말뚝/D-Wall 간격 조정은 한 면의 흙막이 벽체 단위로 적용됩니다.

- 주3) 측면말뚝/D-Wall 간격 조정 과정입니다.

  - (1) Command Line에 PT를 입력합니다. 여기서 PT는 "측면말뚝/D-Wall 간격 조정" 단축 명령어입니다.

  - (2) 측면말뚝/D-Wall 간격 조정 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 간격 조정할 흙막이 벽체를 선택하면 입력창에 측면말뚝 또는 D-Wall의 간격이 나타납니다. 이 후 사용자가 원하는 구간의 간격을 조정한 후 확인 버튼을 클릭하면 간격이 조정됩니다.

  - (4) 측면말뚝/D-Wall 간격 조정외에 한 면의 흙막이 벽체 중 일부분만 간격을 조정하고 싶을 때에는 다음 2가지 방법이 있습니다.

    - 전개도에서 개별적으로 측면말뚝을 이동하여 수정합니다.

    - 평면 View에서 흙막이 벽체를 선택하여 속성창에 H-Pile 또는 D-Wall 판넬 분할 간격을 수정합니다.