Skip to content

# Template Wizard Home > 모델 > Template Wizard

- 기능
  가시설 구조물에 많이 사용되는 3가지 유형(교각기초 구조, 자립식 구조, 반단면 연직벽체)에 대해서 간단한 입력으로 시공단계 데이터까지 자동으로 구성합니다.

- 제한
  전단면 모델은 FEM해석만을 수행하는 경우에 생성할 수 있습니다.

- 호출
  Main Menu : `모델 > Template Wizard`

## 유형

### 템플릿 선택

교각하부기초 | 자립식 | 반단면 연직벽체

## 해석종류

- 탄소성보법
  탄소성보법은 지반을 탄소성 스프링, 지보재는 탄성스프링, 토류벽은 보요소로 가정하여 모델을 구성하고, 토류벽의 변위에 따라 변화하는 가변토압을 적용하여 굴착구조물의 해석을 수행합니다. 탄소성보법은 토류벽의 구조적 안정성 파악에 중점을 둔 해석 방법으로서 지보재의 축력, 토류벽의 수평변위, 토류벽의 단면력을 확인할 수 있습니다. 단계별 해석에 의한 정확성과 사용의 간편성 때문에 굴착 구조물의 해석 및 설계에서 두루 사용되어 왔습니다.

- FEM
  최근에는 대규모의 굴착공사와 도심지 굴착의 빈도가 높아짐에 따라 흙막이벽 자체의 안정성 뿐 아니라 인접지반 및 인접구조물에 대해서도 안정성 확보가 요구되고 있습니다. 탄소성보법으로 흙막이벽과 인접지반의 상호거동을 정확하게 모사하기에는 한계가 있으며, 이에 대한 대안으로 유한요소법(FEM)이 주목받고 있습니다. 유한요소법(FEM)은 실제 현장을 최대한 반영할 수 있는 자유로운 모델링, 고차요소의 적용, 다양한 재료모델을 통해 가시설 부재 뿐 아니라 인접지반 및 인접구조물에 끼치는 영향을 정밀하게 파악할 수 있습니다.

- MIDAS GEOXD Analysis에서는 이 두 가지 해석방법을 모두 적용할 수 있습니다.

- 해석종류가 "FEM" 또는 "FEM + 탄소성보법" 인 경우에는 전단면(Full Model) 가시설 모델링을 구성할 수 있습니다.

## 형상

### 교각하부기초 (Pier Foundation)

반단면 (Half Model) | 전단면 (Full Model)

### 자립식 (Cantilever)

반단면 (Half Model) | 전단면 (Full Model)

### 반단면 연직벽체 (Vertical Wall)

반단면 (Half Model)

## 지반, 흙막이벽, Strut

### 지반의 구성

- 지반의 물성 : 버튼을 클릭하여 지반의 물성 데이터를 입력합니다. 생성되는 모든 지층에서 동일한 물성 데이터가 적용되므로, Template Wizard를 이용하여 초기모델을 생성한 후에 지반의 정의에서 지층별 데이터를 수정하는 작업이 필요합니다. 입력항목에 대한 자세한 내용은 지반의 정의를 참조하시기 바랍니다.
- 지반의 깊이간격 : 입력한 간격과 개수에 따라 지층이 자동 생성됩니다. ( 입력예 : 2, 3, 3@4, 2)

### 흙막이벽

- H-Pile과 Sheet Pile 두 타입에 대해서만 입력이 가능합니다.
- 흙막이벽의 속성에 대한 자세한 내용은 흙막이벽의 정의를 참조하시기 바랍니다.

### Strut

- 교각 기초 유형을 선택한 경우에만 활성화 됩니다.
- 지보재의 특성에 관한 입력사항은 지보재의 정의를 참조하시기 바랍니다.

## 기타지보재

- 반단면 연직벽체 유형을 선택한 경우에 활성화 됩니다.
- Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail의 세가지 경우에 대해서만 선택이 가능하며, 입력사항에 대한 자세한 내용은 지보재의 정의 항목을 참조하시기 바랍니다.