Skip to content

# Trim Home > 캐드기능 > 수정 > Trim

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 가시설 구성 부재 중 보강재/브레이싱, 중간말뚝, 측면말뚝(전개도), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 자릅니다.

- 과업을 수행 중 관공서, 시공업체, 민원발생등으로 인하여 흙막이벽체 또는 지보재 공법등의 평면계획 변경시 Free Mode로 전환하여 사용하면 편리한 기능입니다.

- Command Line : `TR` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 Trim되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 Trim되지 않습니다.
- 주3) Raker, Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail, Tie Rod는 Trim되지 않습니다. Link/Free Mode에 상관없이 방향은 변경되어도 길이는 변경되지 않습니다. 각 부재의 속성창에서만 길이 변경이 가능합니다.

- 주4) 흙막이벽체(띠장) Trim시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 흙막이 벽체(띠장)는 Trim되지 않습니다.

  - Free Mode시 흙막이 벽체(띠장) Trim

- 주5) 지보재 Trim시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 지보재는 Trim되지 않습니다.

  - Free Mode시 지보재 Trim

- 주6) Link/Free Mode에서 복공을 Trim하면 속성은 없어지고 CAD 객체로 변경됨.

- 주7) 전개도 라인 Trim시 주의사항

  - 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인은 전개도에서 하나의 선만 존재할 수 있으며, 라인 양끝단을 Trim할 경우에는 문제가 없습니다. 그러나 중간부분을 Trim할 경우 앞 부분 선은 속성으로 부여되고 뒤 부분 선은 CAD 객체로 부여됩니다.
    이 때 앞 부분 선은 속성을 가지고 있어 흙막이벽체 끝단까지 자동으로 선이 연장됩니다. 전개도 View Control에서 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인을 클릭하면 간단하게 확인이 가능합니다.

  - 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선은 전개도에서 하나 이상의 선이 존재할 수 있으며, 양끝단 또는 중간부분을 Trim하더라도 속성은 계속 유지됩니다. 전개도 View Control에서 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선을 클릭하면 간단하게 확인이 가능합니다.

### 객체 선택

- 하나 이상의 객체를 선택합니다.

### 자르기할 객체 선택 또는 [울타리/명령취소]

- 자를 객체를 선택하거나 옵션을 입력합니다.

  - 자르기할 객체 : 자르기할 객체를 지정합니다. ENTER 키를 눌러 명령을 종료합니다.

  - 울타리 : 선택한 울타리를 교차하는 모든 객체를 선택합니다. 선택한 울타리는 둘 이상의 울타리 점을 사용하여 지정되는 일련의 임시 선 세그먼트입니다.

### 첫 번째 울타리 점 지정

- 선택한 울타리의 시작점을 지정합니다.

### 다음 울타리 점 지정 또는 [명령취소(U)]

- 선택한 울타리의 다음 점을 지정하거나 u를 입력하거나 ENTER 키를 누릅니다.

### 명령취소

- Trim으로 변경된 가장 최근 내용을 되돌립니다.