Skip to content

# D-Wall 타입조정 Home > 모델링 > 구조물수정 > D-Wall 타입조정

## 개요

- 전개도에서 D-Wall의 타입을 조정할 때 사용하는 기능입니다.

- Command Line : `DWT` 입력

## 상세설명

- 주1) D-Wall 타입조정은 전개도 View에서만 적용 가능합니다.
- 주2) D-Wall 스타일에만 적용되는 기능입니다.

- 주3) D-Wall 타입조정 과정입니다

  - (1) Command Line에 DWT를 입력합니다. 여기서 DWT는 "D-Wall 타입조정" 단축 명령어입니다.

  - (2) D-Wall 타입조정 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) "Type 추가" 버튼을 이용하여 새로운 타입을 추가할 수 있습니다.

  - (4) 입력창의 좌측 D-Wall Type 리스트에서 삭제하고자 하는 타입의 열을 활성화 한 상태에서 "Type 삭제" 버튼을 이용하여 타입을 삭제할 수 있습니다.

  - (5) `...` 버튼을 이용하여 D-Wall Panel들의 타입을 지정할 수 있습니다. `...` 버튼을 클릭하면 전개도 입력창이 닫히고 전개도 View가 활성화 됩니다. Command Line에 "객체선택"이라는 프롬프트가 나오면 `...` 버튼을 클릭한 리스트의 열에 해당하는 타입으로 지정할 Panel들을 선택합니다. 선택한 후 Enter 또는 Space Bar를 누르면 선택한 Panel들이 해당 타입으로 지정되며 입력창으로 복귀합니다.

    - 전개도 View에서 해당 타입으로 지정할 Panel을 선택할 때는 Panel과 Panel을 구분짓는 분홍색(Magenta) 라인을 선택합니다. 라인을 선택하면 선택한 라인을 기준으로 우측 Panel이 해당 타입으로 지정됩니다.

  - (6) "결과보기" 버튼을 누르면 입력창이 닫히고 전개도 View가 활성화 됩니다. 전개도 View에서 현재 지정되어 있는 Panel별 타입들을 확인할 수 있습니다. 이 때 Esc 키를 누르면 입력창으로 복귀하고 Enter 또는 Space Bar를 누르면 결과를 승인하며 명령어가 종료됩니다.