Skip to content

# 상재하중의 정의 Home > 모델 > 상재하중의 정의

- 기능
  굴착으로 인한 토압/수압 이외의 배면측 지표면에 추가로 재하되는 상재하중을 입력합니다.
  등분포/변분포 하중, 집중하중, 길이방향 선하중, 철도하중을 입력할 수 있으며, 전체 시공단계에서 지속적으로 재하되는 상시하중과 일정 시공단계에만 재하되는 임의하중으로 구분하여 재하할 수 있습니다.

- 호출
  Main Menu : `모델 > 상재하중의 정의`

## 일반

### 유형

- 과재하중, 집중하중, 선하중, 분포하중, 철도하중 중에서 입력할 하중 유형을 선택합니다. 선택한 유형에 따라 입력 대화상자가 변경됩니다.

### 이름

- 입력한 하중을 구분하는 이름으로 동일한 이름은 사용할 수 없습니다.
- 버튼을 이용하여 상세정보를 출력하거나, 대화상자의 크기를 줄여 모델 윈도우를 더욱 넓게 활용할 수 있습니다.

## 하중

### 작용위치

- Project Setting에서 선택한 모델형태에 따라 반단면 모델에서는 배면(우측), 전단면 모델에서는 배면(좌측)/배면(우측)/배면(양측)을 선택할 수 있습니다.

### 하중위치

- G.L: 하중이 배면의 기준선상에 작용합니다.
- 배면상단: 하중이 배면상단에 작용합니다.(과재하중 제외)

### 작용형식

- 상시하중: 전체 시공단계에서 지속적으로 작용하는 하중으로 시공단계에서 별도로 입력하지 않습니다.

- 임의하중: 특정 시공단계에서 일시적으로 작용하는 하중입니다.

  #### 임의하중 정의하기 & 재하하기

  - 임의하중 정의하기: 모델 > 상재하중의 정의

  - 임의하중으로 정의된 하중은 하중List에서 [T]로 표시됩니다.

  - 임의하중 재하하기: 모델 > 시공단계
  - 특정 시공단계에서 작용할 임의하중을 선택하여 재하하거나 재하되던 하중을 해제합니다.

## 하중분포

### 과재하중

- 흙막이벽 배면 토사 전체에 등분포하중을 입력합니다.

### 집중하중

- 한 점에 재하되는 집중하중을 입력합니다.

- 탄소성보법에서는 집중하중의 작용위치를 '배면(우측)' 또는 '흙막이벽(우측)' 으로 설정할 수 있으며, 흙막이벽(우측)에는 수평하중(P)와 모멘트하중(M)을 적용할 수 있습니다.

### 선하중

- 길이방향으로 재하되는 선하중을 입력합니다.

### 분포하중

### 철도하중

- 흙막이벽 배면에 재하되는 철도하중을 입력합니다.

### 프리스트레스

- 탄소성보법에서 흙막이벽에 작용하는 프리스트레스에 의한 모멘트를 입력합니다.