Skip to content

# 도면 설정 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 도면 설정

## 개요

- 도면 성과품 출력및 모델링에 적용되는 축척, Layer, 도곽을 지정합니다.

- 도면 성과품을 생성하는데 있어 매우 중요하므로 사용자들은 반드시 "도면 설정" 내용을 숙지하여 보다 나은 도면 성과물을 확인해 보시기 바랍니다.

## 상세설명

### 1) 설정

#### 축척 설정

- 도면 종류에 따라 기본 축척이 제공 되며 도면 생성시 별도 축척 수정이 가능합니다.

- 또한 산출근거 평면도 및 전개도의 축척을 별도로 수정가능합니다.

#### 레이어 설정

- 출력되는 성과물의 레이어를 설정하는 기능입니다.

#### 도곽 설정 설정

- 사용자가 전하는 도곽을 A1(594×841)의 크기로 0,0의 좌표에 위치한 파일을 지정하여 적용하는 기능입니다.

### 2) (일반)표현

#### 파일천공표 생성 위치

- 토목의 지하철/지하차도인 경우에는 파일천공표를 전개도에 표현하지만 건축 가시설의 경우 수량산출서에 표현하므로 과업 특성에 따라 사용자가 파일천공표를 지정하면 됩니다. 또한 Sheet파일의 경우는 구간 Sheet Pile 본수별로 도면에 생성할 수 있습니다.

#### 화타쐐기 및 잭

- 화타쐐기 생성 최대각도에 설정값 이상일 경우에는 화타쐐기를 설치하지 않습니다.

- 잭 설치 최소 길이 설정값보다 작을 경우 잭 설치하지 않습니다.

#### 보걸이

- "앵글" 선택시 단면도, 수량산출서, 상세도 자동 추출시 적용됩니다.

- "철근" 선택시 단면도, 수량산출서, 상세도 자동 추출시 적용됩니다.

- "앵글:철근=2:3" 선택시 단면도, 수량산출서, 상세도 자동 추출시 앵글로 적용됩니다.

- 최대굴착면 : 최대 굴착깊이에서 부터 가상파괴면이 시작되며, 토층의 내부마찰각에 따라 45+φ/2의 각으로 산정됩니다.

- 흙막이벽 끝단 : 측면말뚝의 하단깊이에서 부터 가상파괴면이 시작되며, 토층의 내부마찰각에 따라 45+φ/2의 각으로 산정됩니다.

- 가상파괴면 산정방법에 따라 Earth Anchor의 필요장까지의 거리가 달라지며, 이는 설계시 자유장 산정에 영향을 줍니다. 자유장은 가상파괴면 까지의 거리인 필요장과 여유장(안전거리)의 합과 같습니다. 여유장은 굴착깊이를 H라고 했을 때, 0.15H 또는 1.5m 이상이어야 합니다.

#### D-Wall 철근

- 흙막이 벽체가 D-Wall인 경우에만 적용됩니다.

  - 사용 철근 : 사용자가 선택한 철근길이로 D-Wall 배근시 이음이 최소가되도록 주철근을 배치합니다.

  - 이음길이 산정

    - 공식에 의한 방법 : 철근의 직경, 간격, 피복두께, 콘크리트 강도를 반영한 공식에 따른 이음길이 산정(도로교설계기준,2005)

    - 보정계수에 의한 방법 : 기본이음길이에 보정계수를 곱하여 이음길이를 산정

#### 기타 표현

- H형강 복부선 표현

  (좌)이중선 (중) 중심선 (우) 없음

  - 강재 복부/플랜지 확대 표현

    - 과업에 적용되는 H형강의 복부/플랜지를 성과물로 출력시 부재 크기가 상당히 적어 H형강의 복부 및 플랜지 알아보기 힘든경우나 단면도나 전개도에서 부재의 방향을 알아보기 힘듭니다.
      따라서 이 옵션에 체크 On 하시면 부재의 복부/플랜지의 크기를 일정 비율로 확대하여 표현하는 기능이며, 적용된 부재의 지시선은 사용자가 선택한 크기로 표현하는 기능입니다. 또한 H형강 복부선 단선 표현은 복부선을 하나의 선으로 표현하였습니다.

  - 사용 부재 테이블 출력

    - 과업에 적용되는 사용부재를 도면 우측 하단에 테이블 형태로 출력 해주는 기능입니다.
    - 크게 복공 사용부재 테이블과 기타 부재로 테이블이 나뉘어 집니다.
    - 표현은 평면도, 전개도 성과물에 표현됩니다.
    - 사용성의 편의로 사용부재 테이블은 Wipe Out 기능과 블럭으로 생성되어 보다 쉽게 수정 하실 수 있습니다.

  - 지시선 Wipe Out

    - 과업 사용되는 지시선이 복잡하여 알아보기 힘든 경우 이 옵션을 통해 사용 강재 지시선을 Wipe Out 기능을 통해 선명하게 확인 하실 수 있습니다.

  - 평면도 굴착 저면 비탈면 자동표현

    - 과업 중 평면 View 또는 전개도 View에 표현되는 기능입니다.

    - `캐드기능 탭 > 그리기 패널 > Slope` 비탈면 그리기 기능을 수행 한 수 성과물에 비탈면 해치를 표현하거나 표현 하지 않을 시에 적용하는 기능입니다.

  - 전개도 단면 EL 표현

    - 과업 중 전개도 View 또는 단면도 View에 표현되는 기능입니다.

### 3) (지보재/심볼/U볼트)표현

    ![](./images/image82.gif)

#### 평면/단면 지보재 표현

- 이 기능 옵션도 일면지보재(Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail)의 표현 방법을 기본과 상세로 구분하여 선택하는 기능입니다.

#### 전개도 지보재 심볼표현

- 이 기능 옵션은 전개도에 표현되는 지보재의 종류에 따라 기본과 상세로 구분하여 선택하는 기능입니다.

#### U볼트 평면 표현

- 이 기능은 평면도/단면도/전개도에 U볼트의 설치 여부에 따라 표현되는 기능입니다.

- 각각의 Type은 U볼트와 L형상 타입으로 나누어 적용 할 수 있으며, 채결방식에 따라 사선형과 직선형으로 구분하여 적용가능합니다.

#### 도면 표현 심벌

- 이 기능은 도면 성과물에 적용되는 내용으로 사용자가 선택하여 콤보 박스의 번호를 선정하는 기능입니다.(단면표시, 문자상자, 말뚝번호, 화살표, 지시선표기, 강재 표기, 중복부재 절단표현, 중간말뚝, 대지경계선, 전개도 레벨 도면표현)

### 4) (치수선/지시선)표현

    ![](./images/image83.gif)

#### 평면 WorkLine 기준

- 이 기능은 치수선을 표현하는데 있어 중요한 부분입니다. 평면 치수선 기준은 W/L의 기준을 흙막이 벽체 어느 위치로 표현하는 옵션기능입니다.

- *주) 평면 치수선 기준에 따라 지보재(Strut) 크기가 상이 할 수 있습니다.

#### 강제 치수선 반올림

- 이 기능은 모델링 및 도면 성과물 출력시 생성되는 치수선을 강재로 1, 10, 100 반올림 하여 출력하는 기능입니다.

#### 치수 표현 설정

- 이 기능은 성과품 도면에 출력될 때 치수선을 표현하는 기능입니다.(코너 Strut 치수선, 중간말뚝 치수선)

- 도면 지시선 Text 편집

### 5) 사용자 정의

#### 잭 / 피스브라켓 사용자 정의

- 잭 / 피스브라켓의 상세 표현을 사용자가 직접 정의할 수 있습니다.

- `Drawing 설치폴더 > 사용자 폴더` 내에 저장된 .dwg DB를 활용하며 동일한 규격으로 직접 수정시 수정된 상세표현을 그대로 출력할 수 있습니다.