Skip to content

# 측면말뚝 길이조정 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 말뚝길이조정 > 측면말뚝 길이조정

## 개요

- 평면 또는 전개도 View에서 선택한 모든 흙막이 벽체 측면말뚝에 대한 돌출높이 및 근입깊이를 자동으로 조정하는 기능입니다.

- Command Line : `ASL` 입력

## 상세설명

- 주1) 측면말뚝 길이조정 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 ASL을 입력합니다. 여기서 ASL는 "측면말뚝 길이조정" 단축 명령어입니다.

  - (2) 측면말뚝 길이조정 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 평면 또는 전개도 View에서 측면말뚝을 선택합니다.

  - (4) 과업 현황에 맞는 돌출높이 및 근입깊이를 입력한 후 확인 버튼을 클릭하면 자동으로 길이가 조정됩니다.

    - 돌출높이에서 입력된 값은 원지반선에서 부터의 상향 길이

    - 근입깊이에서 입력된 값은 굴착저면선에서 부터의 하향 길이