Skip to content

# 브레이싱 Home > 자동화도구 > 자동배치 > 브레이싱

## 개요

- 건축 가시설에 많이 적용하는 X형 브레이싱 자동배치 기능입니다.

- Command Line : `UB` 입력

## 상세설명

- 주1) 브레이싱 자동배치 과정입니다.

  - (1) Command Line에 UB를 입력합니다. 여기서 UB는 "브레이싱 자동배치" 단축 명령어입니다.

  - (2) 일반용 브레이싱 자동배치 입력창이 활성화됩니다.

### 브레이싱 스타일

- 스타일 Tree에 등록된 브레이싱 스타일 리스트를 보여줍니다. 자동 배치할 브레이싱 스타일을 지정합니다.

### X방향 기준각도

- 기준 객체 선택 버튼을 이용하여 모델링 과정 중 직접선택할 수 있으며, 기준각도에 *도 직접입력 할 수 있습니다.
  기준객체 선택에 따라 중간말뚝 배치를 적용할 수 있습니다.

### 객체선택

- 자동 배치할 Strut 또는 보강재를 선택합니다. 이 때 선택된 객체의 교점이 4개(사각형)이어야 브레이싱 설치가 가능합니다. 4개 이하이면 브레이싱 설치가 되지 않습니다.

### 이격방향(X방향, Y방향)/이격거리

- 브레이싱이 선택된 방향의 입력된 값 만큼 이격되어 자동 배치됩니다.