Skip to content

# D-Wall 설계 Home > 설계 > D-wall 설계

- 기능

  - D-Wall설계를 위한 구조적 제원, 허용력 산정 방법 등을 정의합니다.
  - 정의된 D-Wall의 특성을 바탕으로 설계를 수행하고, Excel 포멧의 상세계산서를 출력합니다.
  - D-Wall 설계는 일반적으로 지하연속벽(Slurry wall, Diaphragm wall)공법을 말합니다.
  - D-Wall은 벤토나이트 슬러리의 안정액을 사용하여 지반을 굴착하고 찰근망을 삽입후 콘크리트를 타설하여 지중에 철근콘크리트 연속벽체를 형성합니다. 그리고 도심지공사, 연약지반조건 시공시 벽체 강성이 크고, 지하수 유출이 적어 주변지반침하가 적게 발생합니다.
  - 국내에서 일반적으로 사용되는 벽두께는 600mm, 800mm, 1000mm가 있습니다.
  - D-Wall은 보통 영구구조물로서 그 일부를 계속 사용되는 관계로 시공중 모든 시공단계별 하중상태를 만족시켜야 하며, 공사완료 후에는 영구적 구조물로서의 조건에 대한 안정을 충족해야 합니다.

- 제한
  전처리 과정의 흙막이벽의 정의에서 정의한 D-Wall에 대해서만 설계를 수행할 수 있으며. C.I.P/Sheet Pile설계이전에 설계옵션이 정의 되어야 합니다.

- 호출
  Main Menu : `설계 > D-Wall 설계`

## 일반

### 이름

- 전처리에서 입력된 이름이 기본으로 입력 됩니다. 사용자가 수정 가능 합니다.

### D-Wall

- 전처리에서 정의한 D-Wall의 유형을 선택 합니다.

#### "일반", "검토구간"과 "D-Wall List"

- 일반에서 선택하는 D-Wall 유형은 전처리에서 입력된 정보 입니다. 이 정보는 단면의 재질과 두께 그리고 하단깊이 정보만을 가지고 있습니다.
- D-Wall의 경우는 동일 유형 내에서도 단면력에 따라 철근 배근 정보가 달라질 수 있습니다.
  따라서 D-Wall 설계 대화창에서 동일유형의 단면내에서 단면력을 고려하여 사용자가 검토구간을 달리 할 수 있도록 '일반' 및 '검토구간'이 활성화 되어 있습니다.
  D-Wall List의 초기 기본값은 전처리에서 입력한 단면 유형 정보에 따라 구분되어 있습니다. 좀더 상세한 배근을 원하는 경우 D-Wall List의 정보를 추가,수정하여 검토구간(철근 배근 구간)을 구분 합니다.

## 단면제원

### 유형

- 전체 두께(H) : 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 두께를 사용합니다.
- 전면 폭(B) : 단위폭(1m)으로 계산합니다.

## 검토구간

- 기본값은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 벽체의 시작깊이부터 하단깊이를 나타냅니다.

- 철근배근 정보에 따라 동일유형의 D-Wall내에서 상세하게 검토구간을 하게 정의 할 수 있습니다. 위 그림에서 보는 것처럼 D-Wall(이름)은 전처리에서 정의된 벽체의 배치는 5~13.5m 입니다. 그러나 철근 배치를 달리하기 위해 D-Wall의 검토구간을 5~10m와 10~13.5m로 수정 및 추가 하였습니다.

- 검토구간의 수정은 전처리에서 입력된 범위 이내에서만 가능 합니다.

## 설계법

- 가시설에서 사용하는 설계는 일반적으로 허용응력 설계법으로 검토를 합니다. 그러나 D-Wall의 검토는 굴착 및 흙막이 공법(개정판, P203~206)에 따라 강도설계법에 대한 검토를 추가하였습니다.

- MIDAS GEOXD Analysis는 허용응력 설계법 및 강도설계법 두 가지 설계법에 대해서 지원합니다.

- 아래에 입력되는 설계 정보들은 D-Wall List의 검토구간 별로 다르게 적용 됩니다.

### 강도설계법

- 재료
  - 해당 검토 D-Wall의 콘크리트 및 철근 제원들을 선택합니다.
  - 저감계수(이수) : 가설시 이수등에 의한 콘크리트 감소계수입니다.
- 주철근 제원
  - 검토구간 내에서 굴착측 및 배면측에 대한 피복두께, 직경, 간격을 입력합니다.
  - 주철근의 배근은 2단까지 가능 합니다.
  - 단면 검토는 휨에 대한 검토를 수행 합니다.
  - 휨 검토시 인장측 철근만 유효하며 압축측 철근은 휨 검토시 고려하지 않습니다.
  - 1단 철근과 2단 철근의 피복두께를 동일하게 입력하여 겹철근 상태에 대한 배근도 표현이 가능 합니다.
- 전단철근 제원
  - 검토구간 내에서 전단철근의 다리수, 직경, 간격(mm)을 입력합니다.
- 계수
  - 영구조건, 가설조건 하중계수 : 굴착측, 배면측 휨모멘트 검토시 가설조건 및 영구조건의 부재력에 하중계수를 곱하여 극한부재력을 산정하며, 이 중 큰값을 사용하여 철근량을 계산합니다.
  - 휨강도 감소계수 : 휨모멘트 검토시 사용합니다.
  - 전단강도 감소계수 : 전단 철근 검토시 사용합니다.
  - 계산수행시 발생부재력, 철근량검토, 단면검토의 굴착측휨, 배면측휨, 전단에 대한 계산 결과를 나타냅니다.

### 허용응력설계법

- 재료
  - 해당 검토 D-Wall의 콘크리트 및 철근 제원들을 선택합니다.
  - 저감계수(이수) : 가설시 이수등에 의한 콘크리트 감소계수입니다.
- 주철근 제원
  - 검토구간 내에서 굴착측 및 배면측에 대한 피복두께, 직경, 간격을 입력합니다.
  - 주철근의 배근은 2단까지 가능 합니다.
  - 단면 검토는 휨에 대한 검토를 수행 합니다.
  - 휨 검토시 인장측 철근만 유효하며 압축측 철근은 휨 검토시 고려하지 않습니다.
- 전단철근 제원
  - 검토구간 내에서 전단철근의 다리수, 직경, 간격(mm)을 입력합니다.
- 계수
  - 영구조건, 가설조건 허용응력 증가계수 : 굴착측, 배면측 응력검토시 가설조건과 영구조건의 허용응력 계산시 사용하며, 위험 부재력이 가설조건에서 발생하는지 영구조건에서 발생하는지 판별하는 기준이 됩니다.
  - 탄성계수비(n) : 재료의 콘크리트 DB에 따라 자동으로 계산합니다. 탄성계수비는 항상 정수(반올림)로 계산 됩니다.
  - 계산수행시 발생부재력, 철근량검토, 단면검토의 굴착측 휨, 배면측 휨, 전단에 대한 계산 결과를 나타냅니다.

## 설계결과

### 계산 및 계산서

- 계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.

### 설계계산서 생성시 출력

- 체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

### 시공단계별 결과 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며,
  에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

### 검토 항목별로 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭하면, 철근량검토, 단면검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.